# 데이터를 USB 바코드 판독기로 문자열 변수에 입력하기

USB 바코드 판독기가 읽어들인 데이터는 문자열 변수(Var1)에 입력할 수 있습니다. 또한, USB 바코드 판독기가 읽어들인 문자 수를 INT 변수 (Var2) 에 저장할 수 있습니다.

데이터 입력이 완료되면 다음 대상 원본 속성의 값이 ON으로 설정됩니다.
'(대상 이름).Preferences.InputCompletedFromUSBBarcodeReader’
원본 속성의 값이 ON으로 설정되고 나서 OFF로 되돌리면 다음 입력 완료를 확인할 수 있습니다.

## 설정 워크플로

1. 변수 추가
2. USB 바코드 판독기 추가
3. 파트 설정

## 변수 추가

### 프로젝트 탐색기: [변수] ➞ [모든 변수]

다음 변수를 추가합니다.

#### 변수 속성:

[이름] | [데이터 형식] | [소스]
Var1 | [STRING] | [Internal]
Var2 | [INT]

## USB 바코드 판독기 추가

### 프로젝트 탐색기: [Target01] ➞ [액세서리]

다음 USB 바코드 판독기를 추가합니다.

#### USB 바코드 판독기 속성:

탭 | 속성 | 값
[기본] | [데이터 저장 위치] | [변수]
[스캔된 문자열] | [변수] [이름]: Var1
[스캔된 문자열(바이트)] | [변수] [이름]: Var2
[키 코드] | [English 101]

## 파트 설정

### 프로젝트 탐색기: [화면 디자인] ➞ [화면] ➞ [Screen1]

다음 개체를 [도구 모음]에서 화면으로 끌어서 놓습니다.

#### 토글 스위치 개체(이름: ToggleSwitch1) 속성:

탭 | 하위 탭 | 속성 | 값
[기능] | [기본] | [현재값] | [대상] [원본 속성]: 'Preferences.InputCompletedFromUSBBarcodeReader'