# 워드 주소 비트 변경 시 상태 변경

단일 램프를 사용하여 지정된 변수의 각 16비트의 ON/OFF 상태를 다른 색상으로 표시합니다.

## 동작 예제

## 워크플로우 설정

1. 변수 추가
2. 파트 설정

## 변수 추가

### 프로젝트 익스플로러: [변수] ➞ [모든 변수]

다음 변수를 추가합니다.

#### 변수 속성:

[이름] | [데이터 종류]
Var1 | [워드]

## 파트 설정

### 프로젝트 익스플로러: [화면 디자인] ➞ [화면] ➞ [Screen1]

다음 오브젝트를 [도구 모음] 에서 화면으로 드래그 & 드롭합니다.

#### 멀티 램프 오브젝트 (이름: N_StateLamp1) 속성:

탭 | 하위 탭 | 속성 | 값
[펑션] | [기본] | [종류] | [워드]
[상태 변경 조건] | [비트]
[상태수] | 16
[변수] | [변수] [이름]: Var1
[비트 위치] | [하위 비트]
[미정의 비트] | [무시]
[모양] | [문자열] | [상태] | [State 0] ~[State 15] | [문자열] | State * (*에 상태 번호 입력)
[기본] | [상태] | [State 0] ~[State 15] | [채우기] | [종류] | [단색]
[값] | [ID] ID:(Any)