# Canais e área de exposição

- Criar um Gráfico de tendência do bloco
- Configurar propriedades do canal
- Configurações de alcance global

## Criar um Gráfico de tendência do bloco

Para criar um objeto de Tendência do bloco:

1. Na janela Caixa de ferramentas, ir até [Peças] e clique em objeto de Tendência do bloco.
2. Na janela Propriedades, ir para a guia [Função] ➞ guia [Básico] e configure as propriedades abaixo:

   Propriedade | Descrição
   [Canais] | Defina o número de canais a serem desenhados.
   [Modo de exibição] |
   Modo | Descrição
   [Cheio] | Os canais são plotados em toda a área do gráfico.
   [Dividir] | Os canais são plotados na área do gráfico dividida.
   [Faixa global mín] | Defina o valor mínimo para intervalo de dados.
   [Faixa global máx] | Defina o valor máximo para intervalo de dados.
   [Número de pontos de dados] | Defina o número de pontos de dados a serem desenhados. 1: Número de pontos de dados

## Configurar propriedades do canal

Para configurar as propriedades do canal de um objeto de Tendência do bloco:

Observação: O número máximo de canais (número de linhas) que podem ser exibidos em um objeto de Tendência do bloco é 32.

1. Na janela Propriedades, ir para a guia [Função] ➞ guia [Básico] ➞ [Canais] e clique em [Canal *].

   Observação: * refere-se ao número do canal.

2. Selecione uma matriz no campo [Variável] (Exemplo: Var1).

3. Defina o valor desejado para [Elemento inicial] e [Número de exibições de dados].
   1: Elemento inicial
   2: Número de dados de exibição

4. Selecione a forma desejada no Formato de exibição.

   Formato de exibição | (Exemplo)
   [Linha] |
   [Quadrado] |
   [Barra] |

5. Defina a [Cor do traço] para o canal.
6. Defina a [Cor de preenchimento] entre cada ponto de dados da forma de linha selecionada.
   1: Cor de preenchimento
   Se o [Formato de exibição] e a Variável forem as mesmas para dois ou mais canais, os pontos de dados serão sobrepostos e a [Cor de preenchimento] do último canal será exibida no gráfico.
7. Selecione o símbolo [Marca] para marcar os pontos de dados na linha do gráfico.
   1: Pontos de dados

## Configurações de alcance global

1. Para configurar configurações de alcance global para cada canal de um objeto de Tendência de bloco.
2. Na janela Propriedades, ir para a guia [Função] ➞ guia [Básico] ➞ [Canais] e clique em [Canal *].

   Observação: * refere-se ao número do canal.

3. Habilitar [Usar faixa global].

Observação: Quando a caixa de seleção [Usar faixa global] é selecionada, a tendência do bloco usa os valores [Faixa global mín] e [Faixa global máx]. Quando [Usar faixa global] não estiver selecionado, defina os valores [Mínimo] e [Máximo].

Para definir a [Faixa de dados] para cada canal:

Na janela Propriedades, ir para a guia [Função] ➞ guia [Básico], defina os valores de intervalo [Mínimo] e [Máximo].

Observação: Você precisa criar uma operação de Tendência de bloco para exibir o gráfico na Tendência do bloco.