# Registro de dados no tempo especificado

Registra o valor da variável designada cada vez que a variável BOOL designada é ativada.

## Exemplo de operação

## Configurar fluxo de trabalho

1. Adicionar variáveis
2. Adicionar grupo de registro
3. Atribuir as variáveis

## Adicionar variáveis

### Explorador de projeto : [Variáveis] ➞ [Todas as Variáveis]

Adicionar as seguintes variáveis.

#### Propriedades das variáveis :

[Nome] | [Tipo de dados] | [Origem] | [Endereço do dispositivo]
Var1 | [INT] | 'Schneider Modbus Serial Equipment' | 400005
Var2 | [INT] | 400030
Var3 | [INT] | 400031
Var4 | [BOOL] | (Qualquer) | (Qualquer)

## Adicionar grupo de registro

### Explorador de projeto : [Todos os registros]

Adicionar o seguinte grupo de registro.

[Nome]
LoggingGroup1

#### Propriedades do Grupo de registro (Nome: LoggingGroup1) :

Guia | Propriedade | Valor
[Básico] | [Registro máx] | 300
[Tipo de condição] | [Alterar valor]
[Condição de execução] | [ON]
[Variável de trigger] | [Variável] [Nome]: Var4

## Atribuir as variáveis

### Explorador de projeto : [LoggingGroup1]

Atribuir as seguintes variáveis.

[Nome da variável]
Var1
Var2
Var3