# Propriedades (Propriedades)

[Nome]
Os nomes de propriedade do objeto composto devem ser exclusivos no mesmo nível dentro de um objeto composto. Os nomes de propriedade do objeto composto aceitam caracteres de byte único e multibyte. Os nomes de propriedade do objeto composto não diferenciam maiúsculas de minúsculas. Para outras regras e caracteres que podem ser usados para nomes de propriedade do objeto composto, consulte o seguinte. Convenções de nomenclatura

[Exibir nome]
Insira o nome como ele aparecerá na instância do objeto composto. Caracteres multibyte podem ser usados no nome de exibição. Se o nome de exibição não for fornecido, o nome da propriedade do objeto composto será exibido.

[Tipo]
Selecione o tipo de propriedade do objeto composto a partir do seguinte.
Tipo | Valor inicial | Faixa
DINT | - | - | 0 | -2,147,483,648 ~ 2,147,483,647
LINT | - | - | 0 | -9,223,372,036,854,775,808 ~ 9,223,372,036,854,775,807
BOOL | - | - | FALSO |
STRING | - | - | Vazio | 0 ~ 512 caracteres
FLOAT | - | - | 0 | -1.7E308 ~ 1.7E308
TIME | - | - | 0 00:00:00 | -24d20h31m 23s648ms ~ +24d20h31m 23s647ms
DATE | - | - | Data atual | 1970/01/01 00:00:00 UTC ~ 2106/02/07 00:00:00 UTC
TIME_OF_DAY | - | - | 00:00:00 | 00:00:00 ~ 23:59:59
DATE_AND_TIME | - | - | Data e hora atual | 1970/01/01 00:00:00 UTC ~ 2106/02/07 00:00:00 UTC
STRUCT*1 | - | - | - | Máximo de 6 níveis
ENUM | Visibilidade | - |  |
Tipo de fonte | - |  |
Localização da doca | - |  |
Fora da faixa | - |  |
Modo de texto | - |  |
Formato de data/hora | - |  |
Formato da Hora | - |  |
Unidade de tempo | - |  |
Unidade de temperatura | - |  |
Unidade de comprimento | - |  |
Unidade de peso | - |  |
Unidade de área | - |  |
Unidade de pressão | - |  |
Unidade de volume | - |  |
Arredondar | - |  |
PREDEFINIDO | PREENCHER | Pincel (Sólido) |  |
Pincel (Nenhum, Sólido) |  |
Pincel (Sólido, Piscar) |  |
Pincel (Sólido, Padrão) |  |
Pincel (Nenhum, Sólido, Piscar) |  |
Pincel (Nenhum, Sólido, Padrão) |  |
Pincel (Sólido, Piscar, Gradiente linear, Gradiente radial, Padrão) |  |
Pincel (Nenhum, Sólido, Piscar, Gradiente linear, Gradiente radial, Padrão) |  |
COR | - |  |
*1 Para obter informações sobre STRUCT , consulte o seguinte. Criando um objeto composto para controlar um motor

[Lista]
Se esta caixa de seleção for selecionada, a propriedade se tornará uma propriedade de lista. Não disponível para os tipos [STRUCT] ou [PREDEFINED]. Ao aumentar o número de listas após colocar o objeto composto na tela, ele pode ser usado como uma matriz. Depois de aumentar o número de listas, você pode reduzi-las caso não sejam necessárias. Para obter informações sobre [Lista], consulte o seguinte. Criando um objeto composto de botão de rádio agrupado

[Controle da IU]
Selecione o controle da IU que é exibido nas instâncias do objeto composto. Os controles da IU que podem ser definidos diferem dependendo do tipo de propriedade do objeto composto.
Tipo | Controle da IU | Exemplo de controle da IU
DINT | - | Padrão |
- | Transparência |
LINT | - | Padrão |
- | Endereço IP |
BOOL | - | Padrão |
STRING | - | Padrão |
- | Texto com múltiplas linhas |
- | Navegador de imagens |
- | Navegador de pastas |
FLOAT | - | Padrão |
TIME | - | Padrão |
DATE | - | Padrão |
TIME_OF_DAY | - | Padrão |
DATE_AND_TIME | - | Padrão |
STRUCT | - | Padrão |
ENUM | Visibilidade | Padrão |
Tipo de fonte | Padrão |
Localização da doca | Padrão |
Fora da faixa | Padrão |
Modo de texto | Padrão |
Formato de data/hora | Padrão |
Formato da Hora | Padrão |
Unidade de tempo | Padrão |
Unidade de temperatura | Padrão |
Unidade de comprimento | Padrão |
Unidade de peso | Padrão |
Unidade de área | Padrão |
Unidade de pressão | Padrão |
Unidade de volume | Padrão |
Arredondar | Padrão |
PREDEFINED | Preencher | Pincel de preenchimento |
Pincel de borda |
Cor | Padrão |
LISTA pai |  | Padrão |

[Valores suportados]
Selecione uma das seguintes origens de vinculação disponíveis. -[Selecionar todos] -[Alarme] -[Variável] -[Objeto gráfico] -[Terminais] -[Receita] -[Variável local] -[Equipamento] -[Constante] Observação: Qualquer seleção diferente de [Constante]: Somente a vinculação é permitida, e os valores constantes não podem ser inseridos após serem colocados em uma tela ou conteúdo. Se [Constante] for selecionado: A propriedade será tratada como Somente leitura. Não pode ser usado como um destino de vinculação após ser colocado em uma tela ou conteúdo. Nenhuma seleção: Todas as vinculações são permitidas ao criar um objeto composto, mas quando colocada em uma tela ou conteúdo, a propriedade é tratada como uma propriedade somente leitura e não é exibida na janela Propriedade após ser colocada em uma tela ou conteúdo. Quando as vinculações ([Alarme], [Variável], [Objeto gráfico], [Terminal], [Receita], [Variável local], [Equipamento]) e [Constante] são selecionadas: Os vínculos e as constantes podem ser definidas após serem colocadas em uma tela ou conteúdo. Não é possível selecionar [[Valores suportados]] quando o tipo [STRUCT] ou [PREDEFINIDO] estiver selecionado.

[Descrição]
Insira uma descrição para a propriedade do objeto composto.

[Guia Primeiro nível]
Selecione a categoria de propriedades do objeto composto que será exibida na guia de primeiro nível da janela [Propriedades] quando uma instância do objeto composto for selecionada.

[Guia Segundo nível]
Selecione a categoria de propriedades do objeto composto que será exibida na guia de segundo nível da janela [Propriedades] quando uma instância do objeto composto for selecionada.

[Validação]
Definir regras de validação para validar o valor definido para a propriedade do objeto composto colocado no projeto. A validação não pode ser definida para uma propriedade pai habilitada para [Lista], uma propriedade pai do tipo [STRUCT] ou uma propriedade do tipo [PREDEFINIDO]. Definir um método de validação. Clique a elipse vertical para abrir a caixa de diálogo [Regras de validação].

[Necessário]
Validar para nenhuma entrada, como em branco para um tipo STRING ou uma propriedade onde a vinculação é necessária.

[Faixa]
Selecione e defina os parâmetros para validar a faixa de entrada. Disponível se o tipo de propriedade do objeto composto for [DINT], [LINT], [FLOAT], [HORA], [DATA], [HORA_DO_DIA] ou [DATA_E_HORA]. (Exemplo) Numérico: 10,20 Data: 01/01/2020,01/01/2023 Hora: -24:23:31:02,24:23:31:02

[Comprimento da string]
Selecione e defina o parâmetro para validar o comprimento máximo de uma propriedade do tipo [STRING].