# Exibindo ou ocultando canais em um gráfico de tendência

Você pode exibir/ocultar o gráfico de tendência para cada canal.

Você não precisa exibir muitos canais em um gráfico ao mesmo tempo para verificação. Isto é útil quando se deseja isolar ou comparar linhas específicas em um gráfico de linhas múltiplas.

## Exemplo de operação

Observação: Para definir as configurações de registro de dados, consulte Registro de dados em intervalos constantes.

## Configurar fluxo de trabalho

1. Adicionar variáveis
2. Configurar peças
3. Configurar scripts

## Adicionar variáveis

### Explorador de projeto : [Variáveis] ➞ [Todas as Variáveis]

Adicionar as seguintes variáveis.

#### Propriedades das variáveis :

[Nome] | [Tipo de dados] | [Origem] | [Endereço do dispositivo] | [Valor inicial]
Var1 | [INT] | 'Schneider Modbus Serial Equipment' | 400005 | -
Var2 | [INT] | 400030 | -
Var3 | [INT] | 400031 | -
Var4 | [BOOL] | (Qualquer) | (Qualquer) |
Var5 | [BOOL] |
Var6 | [BOOL] |

## Configurar peças

### Explorador de projeto : [Design de tela] ➞ [Telas] ➞ [Screen1]

Arraste e solte os seguintes objetos da [Caixa de ferramentas] para a tela.

#### Propriedades do Gráfico de tendência (Nome: TrendGraph1) : A-1

Guia | Sub-tela | Propriedade | Valor
[Função] | [Básico] | [Nome do grupo] | [LoggingGroup1]
[Canais] | 3
[Canal 1] | [Variáveis] | [Variável] [Nome]: Var1
[Usar faixa global] |
[Visibilidade] | [Variável] [Nome]: Var4
[Formato de exibição] | [Linha]
[Marca] | [NENHUM]
[Canal 2] | [Variáveis] | [Variável] [Nome]: Var2
[Usar faixa global] |
[Visibilidade] | [Variável] [Nome]: Var5
[Formato de exibição] | [Linha]
[Marca] | [NENHUM]
[Canal 3] | [Variáveis] | [Variável] [Nome]: Var3
[Usar faixa global] |
[Visibilidade] | [Variável] [Nome]: Var6
[Formato de exibição] | [Linha]
[Marca] | [NENHUM]
[Modo de exibição] | [Cheio]
[Tipo de gráfico] | [Gravador de caneta]
[Faixa global mín] | 0
[Faixa global máx] | 1000
[Intervalo] | 1
[Unidade] | Mín
[Detalhe] | [Exibir cursor] |
[Exibir rótulos do cursor] |

#### Propriedades do objeto do interruptor (Nome: Switch1) : B-1

Valor padrão

#### Propriedades do objeto do interruptor (Nome: Switch2) : B-2

Valor padrão

#### Propriedades do objeto do interruptor (Nome: Switch3) : B-3

Valor padrão

## Configurar scripts

### Explorador de projeto : [Screen1]

Definir o seguinte script sobre o objeto.

A partir da [Caixa de ferramentas] arraste e solte o roteiro para o editor do Script.

#### Objeto de interruptor (Nome : Switch1) script : B-1

##### Canal 0

###

#### Objeto de interruptor (Nome : Switch2) script : B-2

##### Canal 1

###

#### Objeto de interruptor (Nome : Switch3) script : B-3

##### Canal 2

Legenda | Bloquear
1 | [Triggers] ➞ [Toque] ➞ [Toque]
2 | [Operações] ➞ [Alterar valor] ➞ [Alterar valor Bool]
3 | [Valores] ➞ [Variável]
4 | [Valores] ➞ [Objeto de tela]