# Ativando um bit enquanto se pressiona um interruptor

Pressione um interruptor para LIGAR a variável booleana especificada. Uma vez que você remove o dedo do interruptor, a variável se DESATIVA.

## Exemplo de operação

## Configurar fluxo de trabalho

1. Adicionar variáveis
2. Configurar peças

## Adicionar variáveis

### Explorador de projeto : [Variáveis] ➞ [Todas as Variáveis]

Adicionar a(s) variável(eis) abaixo.

#### Propriedades das variáveis:

[Nome] | [Tipo de dados]
Var1 | [BOOL]

## Configurar peças

### Explorador de projeto : [Design de tela] ➞ [Telas] ➞ [Screen1]

Arraste e solte os seguintes objetos da [Caixa de ferramentas] para a tela.

#### Propriedades do objeto do interruptor (Nome: Switch1):

Guia | Sub-tela | Propriedade | Valor
[Função] | [Toque] | [Operação] | [Tipo] | [Bit]
[Operação] | [On Temporário]
[Destino] | [Variável] [Nome]: Var1