# Reconhecendo o histórico de alarmes

Várias operações estão disponíveis, tais como reconhecer e apagar o alarme selecionado.

## Exemplo de operação

## Configurar fluxo de trabalho

1. Adicionar variáveis
2. Adicionar grupos de alarme
3. Adicionar alarmes
4. Configurar peças
5. Configurar scripts

## Adicionar variáveis

### Explorador de projeto : [Variáveis] ➞ [Todas as Variáveis]

Adicionar as seguintes variáveis.

#### Propriedades das variáveis :

[Nome] | [Tipo de dados]
Var1 | [BOOL]
Var2 | [INT]
Var3 | [BOOL]
Var4 | [BOOL]
Var5 | [BOOL]
Var6 | [BOOL]
Var7 | [BOOL]

## Adicionar grupos de alarme

### Explorador de projeto : [Alarme/Eventos] ➞ [Todos os Alarmes]

Adicionar o grupo de alarmes.

#### Propriedades do grupo de alarmes (GrupodeAlarmes1) :

Valor padrão

## Adicionar alarmes

### Explorador de projeto : [GrupodeAlarmes1] ➞ [Alarme de bool]

Adicionar os seguintes alarmes de BOOL.

#### Propriedades do alarme de Bool :

Linha | Guia | Propriedade | Valor
1 | [Básico] | [Tipo de alarme] | [HiHi]
[Condição do trigger] |
[Variáveis] | [Variável] [Nome]: Var1
[Mensagem] | Anormalidade de pressão.
2 | [Básico] | [Tipo de alarme] | [HiHi]
[Condição do trigger] |
[Variáveis] | [Variável] [Nome]: Var3
[Mensagem] | Tanque A interrompido
3 | [Básico] | [Tipo de alarme] | [HiHi]
[Condição do trigger] |
[Variáveis] | [Variável] [Nome]: Var4
[Mensagem] | Tanque B interrompido.
4 | [Básico] | [Tipo de alarme] | [HiHi]
[Condição do trigger] |
[Variáveis] | [Variável] [Nome]: Var5
[Mensagem] | Linha1 - Erro
5 | [Básico] | [Tipo de alarme] | [HiHi]
[Condição do trigger] |
[Variáveis] | [Variável] [Nome]: Var6
[Mensagem] | Linha2 - Erro
6 | [Básico] | [Tipo de alarme] | [HiHi]
[Condição do trigger] |
[Variáveis] | [Variável] [Nome]: Var7
[Mensagem] | Verifique o cabeamento.

### Explorador de projeto : [GrupodeAlarmes1] ➞ [Alarme de nível]

Adicionar o seguinte alarme de NÍVEL.

#### Propriedades do alarme de nível :

Linha | Guia | Propriedade | Valor
1 | [Básico] | [Mensagem] | Anormalidade de temperatura.
[Tipo de alarme] | [Hi]
[Valor] | 80
[Banda morta] | 0
[Variáveis] | [Variável] [Nome]: Var2

## Configurar peças

### Explorador de projeto : [Design de tela] ➞ [Telas] ➞ [Screen1]

Arraste e solte os seguintes objetos da [Caixa da ferramentas] para a tela.

#### Objeto de sumário de alarme (Nome: AlarmSummary1) propriedades : A-1

Guia | Sub-tela | Propriedade | Valor
[Função] | [Básico] | [Grupo de alarmes] | AlarmGroup1
[Classificar] | [Coluna] | [Data]
[Ordem] | [DESC]

#### Propriedades do objeto do interruptor (Nome: Switch1) : B-1

Valor padrão.

#### Propriedades do objeto do interruptor (Nome: Switch2) : B-2

Valor padrão.

#### Propriedades do objeto do interruptor (Nome: Switch3) : B-3

Valor padrão.

#### Propriedades do objeto do interruptor (Nome: Switch4) : B-4

Valor padrão.

#### Propriedades do objeto do interruptor (Nome: Switch5) : B-5

Valor padrão.

#### Propriedades do objeto do interruptor (Nome: Switch6) : B-6

Valor padrão.

#### Propriedades do objeto do interruptor (Nome: Switch7) : B-7

Valor padrão.

#### Propriedades do objeto do interruptor (Nome: Switch8) : B-8

Valor padrão.

## Configurar scripts

### Explorador de projeto : [Design de tela] ➞ [Telas] ➞ [Screen1]

Definir o seguinte script sobre o objeto.

A partir da [Caixa da ferramentas] arraste e solte o roteiro para o editor do Script.

### Sumário de alarmes

#### Objeto de interruptor (Nome : Switch1) script : B-1 Acknowledge

#### Objeto de interruptor (Nome : Switch2) script : B-2 Delete

#### Objeto de interruptor (Nome : Switch3) script : B-3 SetHideFlag

Legenda | Bloquear
1 | [Triggers] ➞ [Toque] ➞ [Toque]
2 | [Valores] ➞ [Objeto de tela]
3 | [Operações] ➞ [Funções HMI] ➞ [Sumário de alarmes]

### Grupo de alarmes

#### Objeto de interruptor (Nome : Switch4) script : B-4 Acknowledge

###

#### Objeto de interruptor (Nome : Switch5) script : B-5 Delete

###

#### Objeto de interruptor (Nome : Switch6) script : B-6 SetHideFlag

###

#### Objeto de interruptor (Nome : Switch7) script : B-7 ResetHideFlag

###

#### Objeto de interruptor (Nome : Switch8) script : B-8 DeleteHiddenFlag

Legenda | Bloquear
1 | [Triggers] ➞ [Toque] ➞ [Toque]
2 | [Valores] ➞ [Objeto de tela]
3 | [Operações] ➞ [Funções HMI] ➞ [Grupo de alarmes]