# Impedir a entrada de dados fora da faixa permitida

Desativa a entrada por toque de valores fora da faixa definida.

## Exemplo de operação

## Configurar fluxo de trabalho

1. Adicionar variáveis
2. Configurar peças

## Adicionar variáveis

### Explorador de projeto : [Variáveis] ➞ [Todas as Variáveis]

Adicionar a(s) variável(eis) abaixo.

#### Propriedades das variáveis:

[Nome] | [Tipo de dados]
Var1 | DINT

## Configurar peças

### Explorador de projeto : [Design de tela] ➞ [Telas] ➞ [Screen1]

Arraste e solte os seguintes objetos da [Caixa de ferramentas] para a tela.

#### Propriedades do objeto de exibição numérica (Nome: NumericDisplay1):

Guia | Sub-tela | Propriedade | Valor
[Função] | [Básico] | [Valor atual] | Variável Nome: Var1
[Habilitar Modo de entrada] |
[Detalhe] | [Substituir faixa de entradas] |
[Entrada mín] | 0
[Entrada máx] | 100

Observação: Se [Substituir faixa de entradas] não for selecionado, então [Entrada mín]/[Entrada máx] depende da faixa da variável.