# Conectar terminais e dispositivos

Esta seção descreve as etapas a serem configuradas para permitir que a unidade do display se comunique com dispositivos externos.

Observação:

- Você pode adicionar apenas uma unidade do display em um projeto.

- O número de drivers disponíveis depende dos diferentes modelos.
  Para obter informações dos modelos, consulte Modelo/recurso suportado.

- O número de dispositivos externos disponíveis varia dependendo do driver. Guia de conexão dispositivo/PLC

- É possível atribuir um driver diferente para cada porta COM. Um driver também pode ser atribuído a todas as portas COM.

- Se você alterar o terminal de Série SP5000 Open Box (Windows 10 IoT Enterprise Model), Série SP5000 Power Box para outras unidade do display, então a Porta adicional não estará disponível.

1. Na janela do Explorador de projeto, ir para [Arquitetura do sistema] → [Target01] e clique em [Driver].

2. Na barra de ferramentas da janela do Explorador de projeto, clique em [Driver].
   → Uma janela Adicionar driver abre.

3. Selecione o driver desejado e clique em [OK].

Observação: Clique em [Target01] para exibir o driver adicionado no editor de Arquitetura do sistema.

4. Inicialmente, um dispositivo externo é adicionado. Para conectar vários dispositivos externos a um único driver, na barra de ferramentas do editor de Arquitetura do sistema, clique em [Equipamento] e adicione dispositivos externos.

5. Após adicionar o driver e o equipamento, na janela do Explorador de projeto, ir até [Arquitetura do sistema] e clique em [Driver].

6. No editor de Arquitetura do sistema, selecione a [Interface de destino] para cada driver.

Observação:

- Consulte as configurações de comunicação na Guia de conexão dispositivo/PLC e faça as configurações correspondentes.

- Se o protocolo da porta ou método de comunicação não corresponder à unidade do display e o dispositivo externo, conexão não será possível.

- A convenção de nomenclatura de portas na unidade de display e nos dispositivos externos é independente da compatibilidade da conexão. A unidade de display COM1 pode ser conectada ao dispositivo COM2.

7. Na janela Propriedades, ir para a guia [Básico] e configure as propriedades do driver.

Observação: Consulte as configurações de comunicação na Guia de conexão dispositivo/PLC e configure as configurações conforme necessário.

8. No editor de Arquitetura do sistema, expanda a árvore de drivers, selecione cada dispositivo e configure as suas propriedades na janela Propriedades.

Observação: Consulte as configurações de comunicação na Guia de conexão dispositivo/PLC e configure as configurações conforme necessário.

9. Repita a Etapa 4 para adicionar vários drivers e dispositivos.