# Pouco espaço de armazenamento

O trigger Pouco espaço de armazenamento executa a operação configurada mapeada no Editor de script , com base no espaço disponível no armazenamento externo ou armazenamento local.

A disponibilidade de espaço é verificada a cada 5 minutos.

Se a unidade do display tiver um Cartão SD como armazenamento externo, a disponibilidade de espaço será verificada quando você inicia a unidade do display.

Quando o espaço restante atinge o tamanho especificado em [Free Space], o trigger irá ocorrer uma vez.

##### Bloco

##### Texto

onLowSpace($Enums.Storage.SDCard, 10, ()=>{
1 2
});

1: Armazenamento

##### Bloco

[LocalStorage]

[SDCard]

[USBStorage]

##### Texto

'$Enums.Storage.LocalStorage'

'$Enums.Storage.SDCard'

'$Enums.Storage.USBCard'

2: Espaço livre (MB)

Observação: O espaço livre é calculado arredondando para baixo os valores fracionários para unidades MB.

Por exemplo, se [Free Space] for 10 MB, o disparo ocorre quando o espaço livre é de 10,999 MB ou menos.