# Salvar valores de variáveis (Variáveis de retenção)

Habilite [Retentivo] nas variáveis internas para salvar os valores das variáveis na memória de backup (SRAM), de forma que, quando a unidade do display for reiniciado, o valor da variável será preservado.

Observação:

- O número de variáveis que você pode definir [Retentivo] depende do espaço disponível na memória de backup (SRAM). Para verificar a área de dados necessária para reter valores variáveis, consulte o seguinte.
  Calculando o tamanho dos dados para salvar

- Independentemente da configuração [Retentivo], os valores variáveis são redefinidos para seu [Valor inicial] toda vez que o projeto é transferido.

- Você não pode habilitar [Retentivo] em variáveis externas.

(Exemplo)

Retentivo LIGADO, Valor inicial 0

1. O valor inicial na inicialização do runtime é o valor definido no editor.
2. Você pode alterar o valor na unidade do display.

3. A unidade de display é desligada.

4. Quando a unidade de display é reiniciada, o último valor configurado antes do desligamento da unidade de display é exibido.

## Configurações no software de edição de tela

### Variável

[Valor inicial] | [Retentivo]
0 |