# Salvando alarmes para armazenamento externo

Você pode configurar grupos de alarme para salvar dados de alarme em um arquivo CSV ou TXT para que você possa visualizar a saída de alarme em seu computador.

## Exemplo de operação

## Configurar fluxo de trabalho

Adicionar variáveis

Adicionar grupos de alarme

Adicionar alarmes

Configurar peças

Configurar scripts

## Adicionar variáveis

### Explorador de projeto : [Variáveis] ➞ [Todas as Variáveis]

Adicionar as seguintes variáveis.

#### Propriedades das variáveis :

[Nome] | [Tipo de dados]
Var1 | [BOOL]
Var2 | [INT]
Var3 | [UINT]
Var4 | [UINT]

## Adicionar grupos de alarme

### Explorador de projeto : [Alarme/Eventos] ➞ [Todos os Alarmes]

Adicionar o seguinte grupo de alarmes.

#### Propriedades [Todos os alarmes] :

Guia | Propriedade | Valor
[Básico] | [Exportar dados] | Ativar |
Armazenamento de dados | Armazenamento USB
Acrescentar data/hora |
Detectar modificação |
Nome da pasta | \Alarm
Nome do arquivo | Alarme
[Status de exportação] | Ativar |
Salvar status | [Variável] [Nome]: Var3
Status de erro | [Variável] [Nome]: Var4

### Explorador de projeto : [Alarme/Eventos] ➞ [Todos os Alarmes]

Adicionar o grupo de alarmes.

#### Propriedades do grupo de alarmes (GrupodeAlarmes1) :

Valor inicial

## Adicionar alarmes

### Explorador de projeto : [GrupodeAlarmes1] ➞ [Alarme de bool]

Adicionar os seguintes alarmes de BOOL.

#### Propriedades do alarme de Bool :

Linha | Guia | Propriedade | Valor
1 | [Básico] | [Tipo de alarme] | [HiHi]
[Condição do trigger] |
[Variáveis] | [Variável] [Nome]: Var1
[Mensagem] | A pressão é anormal.

### Explorador de projeto : [GrupodeAlarmes1] ➞ [Alarme de nível]

Adicionar o seguinte alarme de NÍVEL.

#### Propriedades do alarme de nível :

Linha | Guia | Propriedade | Valor
1 | [Básico] | [Mensagem] | A temperatura é anormal.
[Tipo de alarme] | [Hi]
[Valor] | 80
[Banda morta] | 0
[Variáveis] | [Variável] [Nome]: Var2

## Configurar peças

### Explorador de projeto : [Design de tela] ➞ [Telas] ➞ [Screen1]

Arraste e solte os seguintes objetos da [Caixa de ferramentas] para a tela.

#### Propriedades do objeto do interruptor (Nome: Interruptor1) :

Valor inicial

## Configurar scripts

### Explorador de projeto : [Design de tela] ➞ [Telas] ➞ [Screen1]

Definir o seguinte script sobre o objeto.

A partir da [Caixa de ferramentas] arraste e solte o roteiro para o editor do Script.

Legenda | Bloquear
1 | [Triggers] ➞ [Toque] ➞ [Toque]
2 | [Valores] ➞ [Objeto de tela]
3 | [Operações] ➞ [Funções HMI] ➞ [Exportar dados de alarme]