# Salvar registros de operações

Quando o registro da operação é habilitado, o registro é salvo no campo [Salvar em] definido.

[Salvar em] | Descrição
[Memória de backup] | Os dados são armazenados na memória de backup da unidade do display (SRAM).
[Cartão SD] | Os dados são armazenados no cartão SD da unidade do display.
[Armazenamento USB] | Os dados são armazenados no armazenamento USB da unidade do display.

O registro da operação é salvo em formato binário.

Você pode verificar o tamanho dos dados do explorador de projeto clicando em [Arquitetura do sistema] e selecionando [Target01].

Para o cálculo do tamanho dos dados, consulte o seguinte.

Calculando o tamanho dos dados para salvar

Você pode selecionar a seguir sobre como operar depois de atingir o especificado [Número máximo de registros].

- Parar registro
- Substituir dados antigos e continuar o registro