# Pastas e telas mestre

Criar pastas para organizar as telas.

Quando você cria uma pasta, a tela mestre é criada automaticamente.

1: Pasta

2: Tela mestre

- Pastas
  Configure uma navegação de tela comum a todas as telas da pasta. Para obter mais informações, consulte Alterando telas por navegação. Dependendo da navegação selecionada, um interruptor de alterar tela (navegação) é criada automaticamente na tela mestre.
  Ao criar até dois níveis de pastas, você pode alterar as telas em uma estrutura hierárquica.
  Alterando telas com pastas de várias camadas

- Tela mestre
  Configurar um cabeçalho/rodapé.
  O cabeçalho/rodapé e os interruptores de navegação aparecem em todas as telas da pasta.
  Cabeçalho e rodapé

1. Cabeçalho
2. Rodapé
3. Interruptor de navegação
4. Área de exposição disponível
5. Ponto de origem do desenho da tela

Observação: A tela é desenhada no canto superior esquerdo da área de exibição. Dependendo do tipo de tela, a parte inferior (correspondente à altura do cabeçalho e rodapé) pode não ser exibida. Projetar as telas tendo em mente a área ocupada pelo cabeçalho/rodapé.
Para obter mais detalhes, consulte o seguinte.

Relação de posição entre Cabeçalho/Rodapé e Tela