# Ativando/Desativando a comunicação do equipamento

1. Na unidade do display, Abra a tela Configuração de hardware.
2. Abre a página Drivers.
3. À direita do campo [Scan Off Control], toque na elipse [...] para visualizar as opções de controle para desativar a digitalização para cada equipamento.
4. Toque em [Enable] para definir (equipamento).ScanOffControl (= 1) para desligar a digitalização do equipamento.
   Toque em [Disable] para reiniciar (equipamento).ScanOffControl (= 0) para ligar a digitalização do equipamento.
   Para obter informações sobre esta propriedade de origem, consulte o seguinte.
   Equipamento

Observação: As propriedades de controle para desativar a digitalização (ScanOffControl, ScanOffStatus) NÃO são suportados por equipamentos para os seguintes drivers:

- Modbus Organization

- Modbus SIO Slave
- Modbus TCP Slave

- Pro-face da Schneider Electric

- Memory Link Ethernet
- Memory Link SIO

- Schneider Electric

- EcoStruxure Augmented Operator Advisor