# Exportando e importando configurações de registro e dados de registro

## Exportando e importando configurações de registro

Você pode exportar e importar configurações de registro de grupos de registro com variáveis atribuídas a partir da barra de ferramentas do editor de registro.

Observação:

Embora você possa importar dados exportados como arquivos CSV ou TXT a partir do software de edição de tela versão 3.3 Service Pack 1 ou anterior para o software de edição de tela versão 3.4 ou posterior, os arquivos exportados da versão 3.4 ou posterior não podem ser importados para a versão 3.3 Service Pack 1 ou anterior, pois a versão do arquivo é 2.0.
Verifique a versão do arquivo de saídas CSV ou TXT na linha [FileVersion] do arquivo de saída.

Os seguintes formatos de arquivo são suportados para importar e exportar configurações de registro:

- Arquivo TXT (.txt, UTF-8 (sem BOM))
- Arquivo CSV (.csv, UTF-8 (sem BOM))

Observação:

- Os arquivos salvos usando codificação diferente de UTF-8 (sem BOM) não podem ser importados.
- Para obter informações sobre formato do arquivos, consulte o seguinte.
  Salvar configurações de arquivo de dados (Exportar)

Você pode ver o arquivo exportado usando um software como o Microsoft Excel.

Observação:

A saída de dados é formatada da seguinte forma:

- As strings são encapsuladas por aspas duplas (").
  Por exemplo, "Isto é uma string"
- Os caracteres especiais "=", "+", "-", "@", TAB e ENTER que aparecem no início de uma entrada são prefixados com aspas simples (').
  Por exemplo, "'=1+2"

## Exportando dados de registro

Os dados de registro podem ser exportados para armazenamento externo.

Os dados de registro são exportados das seguintes formas:

- Executando a operação Exportar dados do registro.
  Exportar dados do log

Os seguintes formatos de arquivo são suportados para Exportar dados do registro:

- Arquivo TXT (.txt, UTF-8 (sem BOM))
- Arquivo CSV (.csv, UTF-8 (sem BOM))

Observação:

- Os arquivos salvos usando codificação diferente de UTF-8 (sem BOM) não podem ser importados.
- Para obter informações sobre formato do arquivos, consulte o seguinte.
  Salvar configurações de arquivo de dados (Exportar)

Você pode ver o arquivo exportado usando um software como o Microsoft Excel.

Observação:

A saída de dados é formatada da seguinte forma:

- As strings são encapsuladas por aspas duplas (").
  Por exemplo, "Isto é uma string"
- Os caracteres especiais "=", "+", "-", "@", TAB e ENTER que aparecem no início de uma entrada são prefixados com aspas simples (').
  Por exemplo, "'=1+2"

### Configurações de dados de exportação

Você pode definir as configurações de dados de exportação na área [Exportar dados] na janela de propriedades do grupo de registro no terminal. Para obter mais detalhes, consulte o seguinte.

[Exportar dados]

- ### Arquivo de exportação

O arquivo exportado contém os dados abaixo quando abertos no Microsoft Excel.

Esta tabela indica uma propriedade que corresponde ao item exportado.

Item | Descrição
Date | Data de registro
Time | Tempo de registro
Variable Value | Valor da variável atribuído ao grupo de registro
QF | Exibe o status das variáveis selecionadas.
Valor | Descrição
0, 4 | O acesso ao endereço do dispositivo e ao valor do endereço do dispositivo é normal.
1, 3, 5, 7 | Não é possível acessar o endereço do dispositivo.
8, 12 | O valor do endereço do dispositivo é inválido.
9, 13, 15 | Você não pode acessar o endereço do dispositivo. Além disso, o valor do endereço do dispositivo pode ser inválido.
2, 6, 10, 11, 14 | Não está em uso

Observação:

- Você pode configurar o formato de data e hora nas duas primeiras colunas de dados exportados nas propriedades [Formato de data] e [Formato da hora].
  [Target01] janela de propriedades > guia [Função] > guia [Opções] > [Exportar] > [Conteúdo]
  Para obter informações, consulte o seguinte.
  [Formato de data]
  [Formato da Hora]
- Na janela de propriedade do grupo de registro, quando [Detectar modificação] está habilitado para [Exportar dados], uma string alfanumérica é adicionada à primeira linha nos arquivos exportados. Esta string alfanumérica é utilizada pela Export File Validation Tool para detectar alterações nos dados do arquivo. Ao usar esta ferramenta, não exclua ou edite a string alfanumérica.
  Para obter informações sobre a Export File Validation Tool, veja o seguinte.
  Verificando a modificação no arquivo exportado

### Status de exportação

Você pode salvar o status do processo de exportação.

Você pode definir as configurações de status de exportação na área [Status de exportação] na janela de propriedades do grupo de registro no terminal. Para obter mais detalhes, consulte o seguinte.

[Status de exportação]

### Verificando a modificação no arquivo exportado

Você pode verificar se houve uma modificação em um arquivo exportado utilizando Export File Validation tool.

1. Iniciar Export File Validation Tool.
   Esta ferramenta é instalada no seguinte caminho:
   Menu iniciar > BLUE *.* > BLUE *.* Export File Validation Tool
2. A partir de Export File Validation Tool, clique em […] e selecione o arquivo.
3. Clique em [Check] para detectar uma modificação no arquivo exportado.
   Se nenhuma modificação for encontrada, [OK] é exibido.
   Se uma modificação for encontrada,[NG] é exibido.

Observação:

- Esta ferramenta pode ser distribuída a partir da mídia de instalação BLUE (pasta [\Tools]).
- Se você instalou esta ferramenta com um instalador autônomo, use o seguinte para iniciar a ferramenta.
  Menu iniciar > Pro-face > BLUE TOOLS Export Validation Tool