# Teclados

Esta seção descreve como configurar o teclado que aparece na unidade do display. Você pode definir o idioma desejado a ser usado no teclado.

## Configurações do teclado numérico

Para definir as configurações do teclado numérico:

1. Na janela do Explorador de projeto, ir para [Design da tela] ➞ [Teclado] e clique em [Teclado numérico do sistema].
2. Na janela Propriedades, ir para a guia [Básico] e configure a(s) propriedade(s) abaixo:

   Propriedade | Descrição
   [Layout] | Defina o layout do teclado.
   [Calculadora] | [Telefone]
   [Tipo de fonte] | Selecionar o idioma desejado para os caracteres utilizados no teclado.
   [Detectar toque de teclado] | Selecionar o tempo para quando o toque do teclado for detectado. [Click] Toque na tecla e solte, no momento em que o toque é detectado. : Detectar toque Press: A tecla é pressionada Release: A tecla não é pressionada Observação: Enquanto a tecla é pressionada e sem soltar, se você mover seu dedo para fora da área da tecla, o toque é cancelado. Enquanto a tecla é pressionada e qualquer uma das seguintes ocorre, o toque é cancelado. O objeto não é exibido devido a uma alteração da tela ou de conteúdo. A função de travar está habilitado no objeto. O usuário faz logout. O arquivo de projeto é transferido. O runtime é encerrado. O runtime é reiniciado. A janela ativa do Windows altera através do aplicativo do runtime para um aplicativo diferente. [Press] Tocar a tecla, no momento em que o toque é detectado. : Detectar toque Press: A tecla é pressionada Release: A tecla não é pressionada

   Observação: Os campos restantes nas Configurações do [Teclado numérico do sistema] são para definição dos rótulos de teclas.

## Configurações do teclado de strings

Para definir as configurações do teclado de strings:

1. Na janela do Explorador de projeto, ir para [Design da tela] ➞ [Teclado] e clique em [Teclado numérico de strings do sistema].
2. Na janela Propriedades, ir para a guia [Básico] e configure a(s) propriedade(s) abaixo:

   Propriedade | Descrição
   [Tipo de fonte] | Selecionar o idioma desejado para os caracteres utilizados no teclado.
   [Detectar toque de teclado] | Selecionar o tempo para quando o toque do teclado for detectado. [Click] Toque na tecla e solte, no momento em que o toque é detectado. : Detectar toque Press: A tecla é pressionada Release: A tecla não é pressionada Observação: Enquanto a tecla é pressionada e sem soltar, se você mover seu dedo para fora da área da tecla, o toque é cancelado. Enquanto a tecla é pressionada e qualquer uma das seguintes ocorre, o toque é cancelado. Alterar a tela ou alterar o conteúdo faz com que o objeto associado não seja mais exibido. O objeto associado fica travado. O usuário faz logout. O arquivo de projeto é transferido. O runtime é encerrado. O runtime é reiniciado. A janela ativa do Windows altera através do aplicativo do runtime para um aplicativo diferente. [Press] Tocar a tecla, no momento em que o toque é detectado. : Detectar toque Press: A tecla é pressionada Release: A tecla não é pressionada
   [Largura do teclado] | Selecione a caixa de seleção [Definir largura do teclado] para especificar a largura (768...3840) do [Teclado numérico de strings do sistema]. A altura do teclado é ajustada em relação à largura do teclado. Observação: Se você definir uma largura do teclado maior do que a largura da tela, durante a operação a largura do teclado é ajustada para se ajustar à largura da tela.

   Observação:

   - Os campos restantes nas Configurações do [Teclado numérico de strings do sistema] são para definição dos rótulos de teclas.

   - Quando você usa a tela sensível ao toque para inserir texto usando um teclado popup e o texto inserido é menor que o número de [Número de bytes] da variável selecionada, Nulo (0x00) será armazenado na parte restante.

### Configurações do Microsoft IME para inserir japonês

Quando você digitar japonês no teclado da Série SP5000 Open Box (Windows 10 IoT Enterprise Model), Série IPC, ou PC/AT, confirme as seguintes configurações do Microsoft IME.

- Habilitar a configuração de compatibilidade do Microsoft IME. Se esta configuração for desativada, não será possível digitar japonês no teclado após alterar o layout das teclas de Hiragana para QWERTY. (Este problema ocorre no Windows 10 Versão 2014 ou posterior)
- Desativar a configuração de texto preditivo. Se essa configuração estiver habilitada, o pop-up do candidato à previsão impedirá que você pressione as teclas do teclado.

Para alterar as configurações do Microsoft IME:

1. Na barra de tarefas do Windows, digite "IME" na caixa de pesquisa, e clique em [Configurações IME japonesas] nos resultados da pesquisa.
2. Clique em [Geral].
3. Para [Entrada preditiva], selecione [Desativado].
4. Em [Compatibilidade], habilite [Usar a versão anterior do Microsoft IME].