# Propriedades (Conversor da faixa)

[Tipo de dados (Entrada)] / [Tipo de dados (Saída)]
Selecione o tipo de dados para os valores de origem e destino.

[Faixa]
Defina o número de configurações de conversão. As faixas de configuração são adicionadas de acordo com o valor definido, [Faixa 1], [Faixa 2], ..., [Condição Else] e configurações de conversão. Definir intervalo de valores: 2 - 255
Observação: [Condição Else] está sempre incluído como parâmetro de conversão. A [Condição Else] é aplicada quando o valor da origem não atende a nenhuma das outras configurações de conversão. Quando [Tipo de dados (Entrada)] é definido para [Booleano], o valor [Faixa] é fixado em 2.

[Dados (Entrada)] / [Operador] / [Dados (Saída)]
Defina as configurações de conversão para cada faixa. Se o valor da origem de conversão corresponder aos parâmetros para [Dados (Entrada)] e [Operador], o valor é convertido conforme definido em [Dados (Saída)]. Se o valor da origem de conversão não corresponder a nenhuma das configurações de conversão, o valor é convertido conforme definido em [Condição Else] > [Dados (Saída)] A definição de cada operador é a seguinte. ==: O valor da origem de conversão é igual ao valor [Dados (Entrada)] >: O valor da origem de conversão é maior que o valor [Dados (Entrada)] >=: O valor da origem de conversão é maior ou igual ao valor [Dados (Entrada)] !=: O valor da origem de conversão não é igual ao valor [Dados (Entrada)] Definir intervalo de valores:-2147483648 (quando [Numérico] é selecionado para o [Tipo de dados (Entrada)] ou [Tipo de dados (Saída)]) - 2147483647 (quando [Numérico] é selecionado para o [Tipo de dados (Entrada)] ou [Tipo de dados (Saída)])
Observação: Se as faixas para as configurações de conversão se sobrepõe, as configurações de conversão para a faixa de número menor serão aplicadas. Ao inserir caracteres, selecione o idioma apropriado na configuração de fonte dos objetos onde os caracteres serão exibidos. Para obter informações sobre idiomas suportados, consulte o seguinte. Idiomas de exibição suportados