# Farbsatz

Bei der Einstellung der Anzeigefarbe können Sie [ID] als Farbeinstellungsmethode wählen.

Wählen Sie aus der Farbpalette die Anzeigefarbe aus, die Sie verwenden möchten. Die Anzeigefarbe wird über die ID verwaltet. Während die ID-Nummern zwischen den Farbsätzen – aufgrund der Abhängigkeit der Anzeigefarbe vom Farbsatz – gleich sind, ändert sich bei Änderung des Farbsatzes auch die Anzeigefarbe.

Der Farbsatz kann unter [Farbsatz] im [Werkzeugkasten] geändert werden.

Hinweis: Die Farbe kann auch über die Eigenschaft der Zielquelle geändert werden.
(Zielname).Preferences.ColorSetID

[Farbsatz] | Wert der Zielquell-Eigenschaft (Zielname).Preferences.ColorSetID | Farbpalette
[Blau-Dunkel] | 1 |
[Blau-Hell] | 2 |
[Grün-Hell] | 3 |
[Grün-Einfach] | 4 |
[Silbern-Dunkel] | 5 |
[Alarme] | 6 |
[Test] | 7 |
[Universal] | 8 |
[Plasma] | 9 |
[Hoher Kontrast] | 10 |

## Standardobjektfarben für den Farbsatz

Jeder Farbsatz ist in die folgenden sechs Kategorien unterteilt. Objekt und Zustand sind in jeder Kategorie auf die Standardfarben eingestellt.

Nummer | Kategorie | Beschreibung
1 | Standard | Objekt im Normalzustand
2 | Operation | Betriebszustand, z. B. wenn ein Schalter gedrückt wird
3 | Alarm | Alarmzustand
4 | Fehler | Fehlerzustand
5 | Fertigstellung | Fertigstellungszustand, z. B. wenn ein Alarm in den Normalzustand zurückkehrt oder ein Vorgang erfolgreich abgeschlossen wurde
6 | Nicht definiert | Andere Farben, die nicht als Standardfarben verwendet werden