# Eigenschaften (Sicherheitseinstellungen)

[Aktivieren]
Aktivieren, um nicht autorisierte Zugriffe auf gesicherte Bildschirme und Objekte zu verhindern.

[Auto-Popup-Dialog]
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Anmeldebildschirm anzuzeigen, wenn Sie ein Objekt berühren, das eine höhere Sicherheitsstufe hat als der angemeldete Benutzer.
Unterstützung Datenbindung: Informationen zur Verwendung einer Bindungsquelle erhalten Sie unter. '(Zielname).SecuritySettings.AutoPopupDialog' Informationen zum Konzept der Datenbindung erhalten Sie unter. Datenbindung

[Sicherheitssymbol anzeigen]
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um ein Symbol auf den Objekten anzuzeigen, die eine höhere Sicherheitsstufe haben als der angemeldete Benutzer.
Unterstützung Datenbindung: Informationen zur Verwendung einer Bindungsquelle erhalten Sie unter. '(Zielname).SecuritySettings.ShowSecurityIcon' Informationen zum Konzept der Datenbindung erhalten Sie unter. Datenbindung

[Automatische Abmeldung]
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den angemeldeten Benutzer automatisch abzumelden, wenn die unter [Zeit autom. Abmeldung (Min.)] eingestellte Zeit seit der letzten Bedienung des Touch-Panels verstrichen ist. Nach der Abmeldung wechselt der Bildschirm zum unter [Bildschirm-ID nach automatischer Abmeldung] eingestellten Bildschirm.

[Zeit autom. Abmeldung (Min.)]
Legen Sie eine Zeitspanne in Minuten fest, bis die automatische Abmeldung ausgeführt wird. Wenn der Bildschirm vor Ablauf der eingestellten Zeit erneut berührt wird, wird die Zeitmessung zurückgesetzt. Einstellungen Wertebereich: 1 - 60 Diese Eigenschaftseinstellung ist gültig, wenn [Automatische Abmeldung] aktiviert ist.

[Bildschirm-ID nach automatischer Abmeldung]
Legen sie die ID des Bildschirms fest, der nach Ablauf der Zeit zur automatischen Abmeldung angezeigt wird. Einstellungen Wertebereich: 1 - 19999 Diese Eigenschaftseinstellung ist gültig, wenn [Automatische Abmeldung] aktiviert ist.

[Passwort-Gültigkeit]
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Passwort-Gültigkeit festzulegen. Die Dauer der Passwortgültigkeit wird in [Passwort-Gültigkeitsdauer(Tage)] festgelegt. Zur erhöhten Sicherheit empfehlen wir, dieses Kontrollkästchen zu aktivieren. Wenn Sie die GP-4100-Serie ohne das RTC-Akkuset (optional) verwenden, funktioniert diese Eigenschaft nicht. Nach Ablauf der Gültigkeitsdauer des Passworts können Sie sich nicht mehr anmelden. Das Dialogfeld [New Password] öffnet sich, in dem Sie ein neues Passwort festlegen können.

[Passwort-Gültigkeitsdauer (Tage)]
Legen Sie die Anzahl der Tage bis zum Ablauf des Passworts ab der letzten Passwortaktualisierung fest. Einstellungen Wertebereich: 1 - 365 Diese Eigenschaft kann verwendet werden, wenn [Passwort-Gültigkeit] ausgewählt ist.
Hinweis: In der Zielquelleneigenschaft (SecuritySettings.CurrentUserAvailableDay) können Sie die Anzahl der Tage überprüfen, die das Kennwort des angemeldeten Benutzers noch gültig ist. Bei Übertragung der Projektdatei an das Anzeigegerät ohne Speicherung der Benutzerverwaltungsdaten wird die Gültigkeit für alle Benutzer verlängert, da das letzte Aktualisierungsdatum des Passworts auf das Datum der Projektdateiübertragung aktualisiert wird. Wenn Sie die Benutzerinformationsdatei importieren, wird das Ablaufdatum für aktualisierte Benutzer verlängert, da das letzte Aktualisierungsdatum des Passworts auf das Ausführungsdatum des Dateiimports aktualisiert wird.

[Sperre]
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Anmeldung zu verhindern, wenn die Anzahl der aufeinanderfolgenden fehlgeschlagenen Anmeldeversuche mit einem ungültigen Benutzernamen oder Kennwort die in der Eigenschaft [Anzahl Versuche] festgelegte Anzahl erreicht. Sobald die Anmeldung verboten ist, können sich gesperrte Benutzer nicht anmelden, selbst wenn sie einen gültigen Benutzernamen und ein gültiges Passwort verwenden. Alle Benutzer mit einer Sicherheitsstufe, die unter der in [Sicherheitsstufe zur Entsperrung] festgelegten Sicherheitsstufe liegt, werden gesperrt.
Mit einer der folgenden Methoden lässt sich die Sperre aufheben: In diesem Fall muss gewartet werden, bis die unter [Sperrzeit (Min.)] festgelegte Zeit abgelaufen ist Neustarten des Anzeigegeräts Melden Sie sich mit einem Benutzer an, dessen Sicherheitsstufe höher ist als die in der Eigenschaft [Sicherheitsstufe zur Entsperrung] festgelegte Sicherheitsstufe. Übertragen Sie die Projektdatei. Zur erhöhten Sicherheit empfehlen wir die Aktivierung dieses Kontrollkästchens. Hinweis: Während Benutzer gesperrt sind, ist der Wert der Quelleigenschaft (SecuritySettings.LockStatus) aktiviert. Wenn ein Benutzer versucht, sich während der Sperrung anzumelden, wird die Anmeldefehlermeldung „User account is locked“ angezeigt.

[Anzahl Versuche]
Anzahl der erlaubten Anmeldeversuche festlegen. Wenn die Anzahl aufeinanderfolgender Anmeldeversuche mit ungültigem Benutzernamen oder Passwort die hier festgelegte Zahl übersteigt, wird der Benutzer ausgesperrt. Einstellungen Wertebereich: 1 - 10 Diese Eigenschaft kann konfiguriert werden, wenn [Sperre] aktiviert ist.

[Sicherheitsstufe zur Entsperrung]
Legen Sie die Sicherheitsstufe für Benutzer zur Aufhebung einer Sperre fest. Die Sperre wird aufgehoben, wenn sich ein Benutzer mit einer Sicherheitsstufe anmeldet, die der in dieser Eigenschaft festgelegten Sicherheitsstufe entspricht. Einstellungen Wertebereich: 1 - 65535 Diese Eigenschaft kann konfiguriert werden, wenn [Sperre] aktiviert ist.

[Sperrzeit (Min.)]
Legen Sie den Zeitraum in Minuten fest, der vergehen muss, bis eine Sperre aufgehoben wird. Einstellungen Wertebereich: 1 - 60 Diese Eigenschaft kann konfiguriert werden, wenn [Sperre] aktiviert ist.

[Komplexes Passwort]
Wählen Sie [Aktivieren] aus, um zu verhindern, dass z. B. „1111“ oder das Geburtsdatum als Passwort verwedet wird. -[Aktivieren]: Passwörter müssen 8 bis 100 Zeichen lang sein und mindestens einen Kleinbuchstaben (a-z), einen Großbuchstaben (A-Z), eine Ziffer (0-9) und ein Sonderzeichen enthalten. ! " # $ % & '(apostrophe) ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ `(Akzentzeichen) { | } ~ -[Deaktivieren]: Passwörter müssen 3 bis 100 Zeichen lang sein. Zur erhöhten Sicherheit empfehlen wir die Einstellung [Aktivieren]. Hinweis: Wenn Sie von [Deaktivieren] in [Aktivieren] umstellen, werden die Passwörter der vorhandenen Benutzer zurückgesetzt. Die Passwörter für bestehende Benutzer müssen neu eingerichtet werden. Einmal zurückgesetzte Passwörter können nicht wiederhergestellt werden.