# Eigenschaften (Skalenkonverter)

[Dezimalstellen]
Wird verwendet, wenn [Dec], [Gleitkomma festgelegt], [Gleitkomma automatisch] oder [Gleitkomma wissenschaftlich] unter [Format] ausgewählt wurde. Legen Sie die Anzahl der Dezimalstellen für den konvertierten Wert fest. Einstellungen Wertebereich: 0 - 19
Hinweis: Wenn in [Aktueller Wert] eine Quelleigenschaft zugewiesen ist und entweder [Einheit], [Skala] oder [Ausdruck] als Konverter verwendet wird, hat [Dezimalstellen] der Konvertereigenschaft Vorrang vor [Dezimalstellen] der Objekteigenschaft. Bei Verwendung eines der Gleitkommaformate [Gleitkomma festgelegt], [Gleitkomma automatisch] oder [Gleitkomma wissenschaftlich] in einer numerischen Anzeige legen Sie entweder eine [REAL]- oder [LREAL]-Variable fest. Bei Verwendung anderer Datentypen wird eine Gleitkommazahl möglicherweise nicht korrekt wiedergegeben.

[Bereich beibehalten]
Ändert den Prozess, wenn der Quell- oder Ausgabewert den eingestellten Bereich überschreitet. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, wird [Minimum (Ausgabe)] oder [Maximum (Ausgabe)] als Ausgabewert verwendet, wenn der Quellwert den Wert [Minimum (Eingabe)] oder [Maximum (Eingabe)] überschreitet. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, werden [Maximum (Eingabe)], [Maximum (Ausgabe)], [Minimum (Eingabe)] und [Minimum (Ausgabe)] als Verhältnis zur Berechnung des relativen Ausgabewerts verwendet.

[Maximum (Eingabe)] / [Maximum (Ausgabe)] / [Minimum (Eingabe)] / [Minimum (Ausgabe)]
Wählen Sie den Konvertierungseingabebereich ([Minimum (Eingabe)] / [Maximum (Eingabe)]) und den Konvertierungsausgabebereich ([Minimum (Ausgabe)] / [Maximum (Ausgabe)]). Der Ausgabewert wird auf Basis des Eingabe-/Ausgabebereichs berechnet. Einstellungen Wertebereich: -2147483648 - 2147483647

[Rundung]
Wählen Sie aus, wie Bruchwerte mit Dezimalstellen, die die in [Dezimalstellen] festgelegte Anzahl von Stellen überschreiten, behandelt werden sollen.