# Laufzeitdaten nach Übertragung beibehalten

Wenn Benutzerinformationen und Ethernet-Einstellungen auf dem Anzeigegerät nicht mit der Bildschirmbearbeitungs-Software übereinstimmen, können Sie wählen, ob die Laufzeitdaten bei einem Übertragungsvorgang beibehalten oder überschrieben werden sollen.

Wenn bei einer Ethernet- oder USB-Übertragung die Alarm-, Datenprotokollierungs- oder Operationsprotokolleinstellungen des Anzeigegeräts mit der Bildschirmbearbeitungs-Software übereinstimmen, können Sie wählen, ob Sie die Laufzeitdaten beibehalten oder löschen möchten.

Hinweis: Weitere Infos zu Modellen, die diese Funktion unterstützen, erhalten Sie unter:
Liste der unterstützten Modelle/Funktionen

## Bei Ethernet- oder USB-Übertragung

Das Dialogfeld [Download-Manager] wird während des Übertragungsvorgangs angezeigt. Wählen Sie für die einzelnen Elemente aus, ob Sie die Laufzeitdaten beibehalten, überschreiben oder löschen möchten.

Sicherheit:

Wenn die Benutzerinformationen zwischen der Bildschirmbearbeitungs-Software und der Laufzeit nicht übereinstimmen, kann Folgendes beibehalten oder überschrieben werden.

[Benutzerverwaltung]

Datenwert:

Sie können die entsprechenden Protokolldaten beibehalten oder löschen, wenn alle der folgenden Punkte zwischen der Bildschirmbearbeitungs-Software und der Laufzeit übereinstimmen.

- Die Version der Bildschirmbearbeitungs-Software und die Laufzeitversion sind identisch

- Die Projektdatei bleibt unabhängig von inhaltlichen Änderungen gleich

- Alarm-, Protokolldaten- und Betriebsprotokolleinstellungen stimmen überein

- Die Einstellungen für externe Geräte stimmen überein (gilt nur für Alarmprotokolldaten)

[Protokollierungsdaten]

[Alarmprotokolldaten]

[Vorgangsprotokolldaten]

Hinweis: Wenn Sie die Operationsprotokolleinstellungen beibehalten möchten, werden die in der Vergangenheit aufgezeichneten Protokolle beibehalten. Daher stimmen vormals erstellte Protokolle bei der Übertragung einer anderen Projektdatei möglicherweise nicht mit dem Inhalt der Projektdatei überein.

Beispiel:

Übertragen Sie ein Projekt, das nicht über Schalter 1 verfügt, auch wenn die Operationsprotokolldaten über die Berührung von Schalter 1 beibehalten werden.

Konfigurationsdaten:

Folgende Einstellungen können beibehalten oder überschrieben werden, wenn die Ethernet-Einstellungen zwischen der Bildbearbeitungs-Software und der Laufzeit nicht übereinstimmen. Bei Verwendung der ST6000-Serie, ST6000 2nd Gen-Serie und STM6000-Serie können Sie den lokalen Speicher beibehalten oder löschen.

[Ethernet1]

[Ethernet2]

[Lokaler Speicher]

Hinweis:

- Wenn ein Element nicht beibehalten werden kann, ist die Option [Beibehalten] grau hinterlegt.
- Wählen Sie [Alles auswählen], um alle Laufzeitdaten beizubehalten.

## Bei Dateisystemübertragung

Im Gegensatz zu Ethernet- oder USB-Übertragungsvorgängen erfordert die Dateisystemübertragung, dass bestimmte Eigenschaften in der Bildschirmbearbeitungs-Software festgelegt werden. In den Standardeinstellungen werden beim Ausführen des Dateisystem-Übertragungsvorgangs die Laufzeitdaten beibehalten, selbst wenn die Laufzeitdaten nicht mit der Bildschirmbearbeitungs-Software übereinstimmen. Wenn Sie die Laufzeitdaten überschreiben wollen, ändern Sie die folgenden Einstellungen:

1. Im Fenster "Projekt-Explorer" die Option [Systemarchitektur] auswählen und auf [Target01] klicken.
2. Klicken Sie im Fenster „Eigenschaften“ auf die Registerkarte [Erweitert] ➞ Registerkarte [Einstellungen] ➞ [Grundeinstellungen] ➞ [Runtime-Daten für Dateisystem-Download beibehalten], und deaktivieren Sie dann die Kontrollkästchen zu [Benutzerverwaltung] (Benutzerinformationen) und [Ethernet-Einstellungen].
3. Die Dateisystemübertragung ausführen. Das Anzeigegerät ist nun so eingestellt, dass es seine Laufzeitdaten bei der Übertragung überschreibt.
4. Wenn bei der nächsten Ausführung der Dateisystemübertragung die Laufzeitdaten nicht mit der Bildschirmbearbeitungs-Software übereinstimmen, werden die Laufzeitdaten überschrieben.

Hinweis:

- Auch wenn ein Projekt so eingerichtet ist, dass Benutzerverwaltungs- und Ethernet-Einstellungen beibehalten werden, ist es manchmal möglich, dass Laufzeitdaten bei der Übertragung nicht beibehalten werden. Aktivieren Sie in diesem Fall das Kontrollkästchen zu Bestätigungsdialog, damit bestätigt werden muss, wie die Laufzeitdaten gehandhabt werden sollen.
- Die Einstellungen [Benutzerverwaltung], die [Ethernet-Einstellungen] und die Einstellungen im [Bestätigungsdialog] lassen sich auch am Anzeigegerät vornehmen.
- Benutzerinformationen bleiben erhalten, wenn Sie eine Ethernet- oder USB-Kabelübertragung eines Projekts durchführen und die Laufzeitversion von 3.2 oder höher auf 3.1 SP1B oder früher aktualisieren. Benutzerinformationen werden jedoch gelöscht, wenn Sie die Dateisystemübertragung eines Projekts durchführen und die Laufzeit von 3.1 SP1B oder früher auf 3.2 oder höher aktualisieren.
- Alarmdaten, Protokolldaten und Operationsprotokoll können nicht gespeichert werden.