# Alarme

Eigenschaft | Beschreibung | Datentyp | Mindestwert | Maximalwert | Lesen | Schreiben
MaxRecord | Speichert die maximale Anzahl an Alarmen, die protokolliert werden sollen. | Ganzzahl | 0 | 10000 |  | -
LogCount | Speichert die Anzahl aller protokollierten Datensätze. | Ganzzahl | 0 | 10000 |  | -
AlarmGroup*.CurrentActiveCount Hinweis: * bezieht sich auf die Alarmgruppe. | Speichert die Anzahl der aktiven Alarme für die ausgewählte Alarmgruppe. | Ganzzahl | 0 | 2147483647 |  | -
AlarmGroup*.CurrentRTNCount Hinweis: * bezieht sich auf die Alarmgruppe. | Speichert die Anzahl der Alarme, die in der ausgewählten Alarmgruppe zurückgegeben werden. | Ganzzahl | 0 | 2147483647 |  | -
AlarmGroup*.CurrentACKCount Hinweis: * bezieht sich auf die Alarmgruppe. | Speichert die Anzahl der Alarme, die in der ausgewählten Alarmgruppe quittiert werden. | Ganzzahl | 0 | 2147483647 |  | -
AlarmGroup*.CurrentUNACKCount Hinweis: * bezieht sich auf die Alarmgruppe. | Speichert die Anzahl der nicht quittierten Alarme für die ausgewählte Alarmgruppe. Bei Auswahl von [ACK optional] als [Alarmverhalten], wird in der Eigenschaft „0“ gespeichert. | Ganzzahl | 0 | 2147483647 |  | -
AlarmGroup*.CurrentLogCount Hinweis: * bezieht sich auf die Alarmgruppe. | Speichert die Anzahl der Alarme, die in der ausgewählten Alarmgruppe protokolliert werden. | Ganzzahl | 0 | 2147483647 |  | -
AlarmGroup*.CumulativeActiveCount Hinweis: * bezieht sich auf die Alarmgruppe. | Speichert die Anzahl aller aktiven Alarme, die in der ausgewählten Alarmgruppe protokolliert werden. | Ganzzahl | 0 | 2147483647 |  | -