# Eigenschaften (BOOL-Alarm)

[Alarmtyp]
Alarmtyp auswählen -[HiHi] -[Hi] -[Lo] -[LoLo]
Der eingestellte Wert wird in der Spalte [Alarmtyp] des Objekts Alarmzusammenfassung angezeigt.

[Auslösebedingung]
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit ein Alarm ausgelöst wird, wenn der Variablenwert eingeschaltet wird. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit ein Alarm ausgelöst wird, wenn der Variablenwert ausgeschaltet wird.
Der eingestellte Wert wird in der Spalte [Bedingung] des Objekts Alarmzusammenfassung angezeigt.

[Stufe]
Richten Sie die Alarmstufe ein. Sie können ein Objekt Alarmzusammenfassung einrichten, um je nach Alarmstufe verschiedene Schrift- und Füllfarben anzuzeigen. Unterschiedliche Farbeinstellungen können nur für die Alarmstufen 1 bis 3 eingerichtet werden. Einstellungen Wertebereich: 0 - 999

[Parameter]
Legen Sie den Alarmparameter fest. Wenn in einem Objekt Alarmzusammenfassung ein Alarm ausgewählt ist, wird der eingegebene Parameterwert in der Quelleigenschaft (SelectedParameter) des Objekts Alarmzusammenfassung gespeichert. Mit diesem Mechanismus wird durch Berührung des Alarms an der Alarmanzeige der Unterbildschirm angezeigt. Einstellungen Wertebereich: 0 - 65535
Hinweis: Wenn die Einstellung ein Duplikat des Alarmgruppenparameters ist, hat die [Parameter]-Einstellung des Alarms Vorrang. Informationen zur Quelleigenschaft (SelectedParameter) finden Sie unter: SelectedParameter Einstellungsbeispiele erhalten Sie unter: Anzeige von Bildschirmen mit Hilfe von Parametern

[Variable]
Legen Sie eine BOOL-Variable fest, die die Alarmauslösung überwacht. Wählen Sie in der Eigenschaftsmarkierung [Variable] aus.
Der eingestellte Wert wird in der Spalte [Zielvariable] des Objekts Alarmzusammenfassung angezeigt. Unterstützung Datenbindung: Bei Verwendung als Bindungsziel können folgende Bindungsquellen assoziiert werden. [ Variable] Informationen zum Konzept der Datenbindung erhalten Sie unter. Datenbindung

[Meldung] '(Alarmgruppenname).(Variablenname).(Alarmtyp).Message'
Geben Sie die Alarmmeldung ein. Klicken Sie auf die Ellipse [...], um mehrere Zeilen einzugeben.
Der festgelegte Wert wird in der Spalte [Alarmmeldung] des Objekts Alarmzusammenfassung angezeigt. Hinweis: Bei Eingabe von Zeichen, die nicht mit dem Sprachtext übereinstimmen, wählen Sie die entsprechende Sprache in den Schrifteinstellungen der Objekte, in denen die Zeichen angezeigt werden sollen. Wählen Sie bei der Verwendung von Sprachtext die Sprache im Sprachtabellen-Editor aus. Informationen zu unterstützten Sprachen erhalten Sie unter: Unterstützte Anzeigesprachen Unterstützung Datenbindung: Informationen zur Verwendung einer Bindungsquelle erhalten Sie unter. (Alarmgruppenname).(Variablenname).(Alarmtyp).Message Bei Verwendung als Bindungsziel können folgende Bindungsquellen assoziiert werden. [ Sprachtabellentext] Informationen zum Konzept der Datenbindung erhalten Sie unter. Datenbindung