# Quittieren von Alarmverlauf

Es stehen zahlreiche Operationen wie das Quittieren und Löschen des ausgewählten Alarms zur Verfügung.

## Beispieloperation

## Arbeitsschritte Einstellungen

1. Variablen hinzufügen
2. Alarmgruppen hinzufügen
3. Alarme hinzufügen
4. Teile einrichten
5. Einrichten von Skripten

## Variablen hinzufügen

### Projekt-Explorer: [Variablen] ➞ [Alle Variablen]

Folgende Variablen hinzufügen.

#### Variableneigenschaften:

[Name] | [Datentyp]
Var1 | [BOOL]
Var2 | [INT]
Var3 | [BOOL]
Var4 | [BOOL]
Var5 | [BOOL]
Var6 | [BOOL]
Var7 | [BOOL]

## Alarmgruppen hinzufügen

### Projekt-Explorer: [Alarme/Ereignisse] ➞ [Alle Alarme]

Fügen Sie die Alarmgruppe hinzu.

#### Alarmgruppeneigenschaften (AlarmGroup1):

Standardwert

## Alarme hinzufügen

### Projekt-Explorer: [AlarmGroup1] ➞ [Bool-Alarm]

Fügen Sie folgende BOOL-Alarme hinzu.

#### Bool-Alarm-Eigenschaften:

Zeile | Tab | Eigenschaft | Wert
1 | [Basis] | [Alarmtyp] | [HiHi]
[Auslösebedingung] |
[Variable] | [Variable] [Name]: Var1
[Meldung] | Druckabweichung.
2 | [Basis] | [Alarmtyp] | [HiHi]
[Auslösebedingung] |
[Variable] | [Variable] [Name]: Var3
[Meldung] | Behälter A angehalten
3 | [Basis] | [Alarmtyp] | [HiHi]
[Auslösebedingung] |
[Variable] | [Variable] [Name]: Var4
[Meldung] | Behälter B angehalten
4 | [Basis] | [Alarmtyp] | [HiHi]
[Auslösebedingung] |
[Variable] | [Variable] [Name]: Var5
[Meldung] | Fehler Zeile1
5 | [Basis] | [Alarmtyp] | [HiHi]
[Auslösebedingung] |
[Variable] | [Variable] [Name]: Var6
[Meldung] | Fehler Zeile2
6 | [Basis] | [Alarmtyp] | [HiHi]
[Auslösebedingung] |
[Variable] | [Variable] [Name]: Var7
[Meldung] | Überprüfen Sie die Kabel.

### Projekt-Explorer: [AlarmGroup1] ➞ [Niveau-Alarm]

Fügen Sie folgenden Niveau-Alarm hinzu.

#### Niveau-Alarm-Eigenschaften:

Zeile | Tab | Eigenschaft | Wert
1 | [Basis] | [Meldung] | Termperaturabweichung.
[Alarmtyp] | [Hi]
[Wert] | 80
[Totband] | 0
[Variable] | [Variable] [Name]: Var2

## Teile einrichten

### Projekt-Explorer: [Bildschirmgestaltung] ➞ [Bildschirme] ➞ [Screen1]

Bewegen Sie folgende Objekte vom [Werkzeugkasten] per Drag&Drop auf den Bildschirm.

#### Objekt Alarmzusammenfassung (Name: AlarmSummary1): A-1

Tab | Unterg. Registerkarte | Eigenschaft | Wert
[Funktion] | [Basis] | [Alarmgruppe] | Alarmgruppe1
[Sortieren] | [Spalte] | [Datum]
[Reihenfolge] | [DESC]

#### Eigenschaften Schalterobjekt (Name: Switch1) : B-1

Standardwert.

#### Eigenschaften Schalterobjekt (Name: Switch2) : B-2

Standardwert.

#### Eigenschaften Schalterobjekt (Name: Switch3) : B-3

Standardwert.

#### Eigenschaften Schalterobjekt (Name: Switch4) : B-4

Standardwert.

#### Eigenschaften Schalterobjekt (Name: Switch5) : B-5

Standardwert.

#### Eigenschaften Schalterobjekt (Name: Switch6) : B-6

Standardwert.

#### Eigenschaften Schalterobjekt (Name: Switch7) : B-7

Standardwert.

#### Eigenschaften Schalterobjekt (Name: Switch8) : B-8

Standardwert.

## Einrichten von Skripten

### Projekt-Explorer: [Bildschirmgestaltung] ➞ [Bildschirme] ➞ [Screen1]

Legen Sie am Objekt folgendes Skript fest.

Bewegen Sie das Skript per Drag&Drop vom [Werkzeugkasten] in den Skript-Editor.

### Alarmzusammenfassung

#### Skript Schalterobjekt (Name: Switch1): B-1 Acknowledge

#### Skript Schalterobjekt (Name: Switch2): B-2 Delete

#### Skript Schalterobjekt (Name: Switch2): B-3 SetHideFlag

Legende | Baustein
1 | [Trigger] ➞ [Berührung] ➞ [Berührung]
2 | [Werte] ➞ [Bildschirmobjekt]
3 | [Operationen] ➞ [HMI-Funktionen] ➞ [Alarmzusammenfassung]

### Alarmgruppe

#### Skript Schalterobjekt (Name: Switch4): B-4 Acknowledge

###

#### Skript Schalterobjekt (Name: Switch5): B-5 Deleete

###

#### Skript Schalterobjekt (Name: Switch6): B-6 SetHideFlag

###

#### Skript Schalterobjekt (Name: Switch7): B-7 ResetHideFlag

###

#### Skript Schalterobjekt (Name: Switch8): B-8 DeleteHiddenFlag

Legende | Baustein
1 | [Trigger] ➞ [Berührung] ➞ [Berührung]
2 | [Werte] ➞ [Bildschirmobjekt]
3 | [Operationen] ➞ [HMI-Funktionen] ➞ [Alarmgruppe]