# Eigenschaften (Rezeptsteuerung)

[Rezeptfamilien-ID] 'RecipeControl1.FamilyID'
Legen Sie die zu verwendende Rezeptfamilien-ID fest.
Hinweis: Die Rezeptfamilien-ID lässt sich auch über die Rezept-Dropdown-Liste ändern. Unterstützung Datenbindung: Informationen zur Verwendung einer Bindungsquelle erhalten Sie unter. RecipeControl1.FamilyID Bei Verwendung als Bindungsziel können folgende Bindungsquellen assoziiert werden. [ Alarm] [ Variable] [ Ziel][ Geräteeinstellungen] [ Rezept] Informationen zum Konzept der Datenbindung erhalten Sie unter. Datenbindung

[Rezeptgruppen-ID] 'RecipeControl1.GroupID'
Legen Sie die zu verwendende Rezeptgruppen-ID fest.
Hinweis: Die Rezeptgruppen-ID lässt sich auch über die Rezept-Dropdown-Liste ändern. Unterstützung Datenbindung: Informationen zur Verwendung einer Bindungsquelle erhalten Sie unter. RecipeControl1.GroupID Bei Verwendung als Bindungsziel können folgende Bindungsquellen assoziiert werden. [ Alarm] [ Variable] [ Ziel][ Geräteeinstellungen] [ Rezept] Informationen zum Konzept der Datenbindung erhalten Sie unter. Datenbindung

[Rezept-ID] 'RecipeControl1.RecipeID'
Legen Sie die zu verwendende Rezept-ID fest.
Hinweis: Die Rezept-ID lässt sich auch mit einer Rezeptur-Dropdownliste ändern. Unterstützung Datenbindung: Informationen zur Verwendung einer Bindungsquelle erhalten Sie unter. RecipeControl1.RecipeID Bei Verwendung als Bindungsziel können folgende Bindungsquellen assoziiert werden. [ Alarm] [ Variable] [ Ziel][ Geräteeinstellungen] [ Rezept] Informationen zum Konzept der Datenbindung erhalten Sie unter. Datenbindung

[Speicherort der Export-/Importdaten]
Wählen Sie den Speicherort für exportierte/importierte Rezeptdaten aus. -[Lokaler Speicher] -[SD-Karte] -[USB-Speichermedium]
Hinweis: Der Speicher, der für [Speicherort der Export-/Importdaten] ausgewählt werden kann, hängt vom Modell des Anzeigegeräts ab. Bei Verwendung der Open Box der SP5000-Serie (Modell für Windows 10 IoT Enterprise), IPC Serie oder eines PC/AT wird die Exportdatei NICHT auf der SD-Karte oder dem USB-Speichermedium gespeichert, die bzw. der in das Anzeigegerät eingesteckt ist, wenn Sie einfach [SD-Karte] oder [USB-Speichermedium] auswählen. Um die Exportdatei auf SD-Karte oder USB-Speicher zu speichern, geben Sie den Zielordner in der Eigenschaft [Zielordner (SD-Karte)] oder [Zielorder (USB-Speichermedium)] der Plattform an. Eigenschaftsfenster [Target01] > Registerkarte [Funktion] > Registerkarte [Optionen] > [Grundeinstellungen] Eigenschaften (Target01)

[Ordnername]
Legen Sie den Namen des Ordners fest, in dem die exportierte Datei gespeichert werden soll. (Beispiel: \Rezept) Sie können maximal 256 Zeichen (ohne die folgenden Symbole) für den Ordnernamen verwenden. : ; | , * ? " < >
Hinweis: Um in der IPC-Serie eine bestimmte Sprache für Ordner- und Dateinamen zu verwenden, richten Sie diese unter [Systemsteuerung] > [Systemgebietsschema ändern] ein.

[Richtung der Rezeptdaten]
Wählen Sie die Richtung der exportierten Daten aus. -[Ingredient_Recipe]: Jede Zeile in der exportierten Datei stellt ein Rezept dar. Rezepturdaten befinden sich in Spalten. -[Recipe_Ingredient]: Jede Zeile in der exportierten Datei stellt einen Rezepturdatenwert dar. Rezepte befinden sich in Spalten. Diese Einstellung gilt für Exporte sowohl von der Bildschirmbearbeitungssoftware als auch vom Anzeigegerät.

[Speichern in]
Wählen Sie nachfolgend den Speicherort für die Rezeptdaten aus. -[Intern] (Anwendungsspeicher) -[SD-Karte] -[USB-Speichermedium]
Wichtige Hinweise: Wenn Sie einen externen Speicher zum Speichern von Rezeptdaten verwenden, schalten Sie das Anzeigegerät vor dem Entfernen des externen Speichers aus. Wenn Sie vor dem Ausschalten des Anzeigegeräts den externen Speicher entfernen, können die Rezeptdaten nicht gespeichert werden, auch dann nicht, wenn der externe Speicher wieder eingesetzt wird. Starten Sie in diesem Fall das Anzeigegerät nach dem Einlegen des externen Speichers neu. Wir empfehlen, keine externen Speichermedien zu wählen, die häufig aus der Anzeigeeinheit entfernt werden. Hinweis: Der Speicher und der Speicherplatz, die für [Speichern in] ausgewählt werden können, hängen vom Modell des Anzeigegeräts ab. Bei Verwendung der Open Box der SP5000-Serie (Modell für Windows 10 IoT Enterprise), IPC-Serie oder eines PC/AT werden die Rezeptdaten NICHT durch bloße Auswahl von [SD-Karte] oder [USB-Speichermedium] auf der SD-Karte bzw. dem USB-Speichermedium im Anzeigegerät gespeichert. Um die Rezeptdaten auf SD-Karte oder USB-Speicher zu speichern, geben Sie den Zielordner in der Eigenschaft [Zielordner (SD-Karte)] oder [Zielorder (USB-Speichermedium)] der Plattform an. Eigenschaftsfenster [Target01] > Registerkarte [Funktion] > Registerkarte [Optionen] > [Grundeinstellungen] Eigenschaften (Target01) Informationen zum Anwendungsspeicher finden Sie unter: Im Speicher verfügbare Funktionen

[Verschlüsselung]
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Rezeptdaten zu verschlüsseln. Diese Eigenschaft ist verfügbar, wenn unter [Speichern in] externer Speicher ausgewählt ist. Der Standardwert ist aktiviert. Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie die Rezeptdaten nicht verschlüsseln möchten.