# Wenig Speicherplatz

Der Auslöser „Wenig Speicherplatz“ führt die im Skript-Editor zugeordnete konfigurierte Operation entsprechend des im externen Speichergerät verfügbaren Speicherplatzes aus.

Der verfügbare Speicherplatz wird alle 5 Minuten überprüft.

Wenn das Anzeigegerät mit einer SD-Karte als externem Speichergerät ausgestattet ist, wird die Speicherverfügbarkeit beim Start der des Anzeigegerätes geprüft.

Sollte die verbleibende Speichergröße den unter [Free Space] angegebenen Wert unterschreiten, dann tritt der Auslöser einmal auf.

##### Baustein

##### Text

onLowSpace($Enums.Storage.SDCard, 10, ()=>{
1 2
});

1: Speicher

##### Baustein

[LocalStorage]

[SDCard]

[USBStorage]

##### Text

'$Enums.Storage.LocalStorage'

'$Enums.Storage.SDCard'

'$Enums.Storage.USBCard'

2: Freier Speicherplatz (MB)

Hinweis: Zur Berechnung des freien Speicherplatzes werden Teilwerte auf MB-Einheiten abgerundet.

Beispiel: Wenn [Free Space] 10 MB beträgt, erfolgt der Auslöser, wenn der freie Speicherplatz 10,999 MB oder weniger beträgt.