# Was ist Simulation?

Mit der Simulationsfunktion können Sie das Projekt auf einem PC ausführen, bevor Sie es zum Anzeigegerät übertragen.

Ausblenden Anzeigen

1. Simulationstypen
2. Vorgehensweise
3. Verfügbare Funktionen im Simulationsfenster
4. Anmerkungen zum Verhalten der Simulation
5. In der Simulation nicht unterstützte Funktionen

## Simulationstypen

Es gibt zwei Typen von Simulation.

Typ | Beschreibung
[Gerät simulieren] | Sie können das Anzeigegerät simulieren, ohne ein externes Gerät an den PC anzuschließen. Die Werte externer Variablen werden auch dann angezeigt, wenn das externe Gerät nicht mit dem PC verbunden ist. Hinweis: Um das externe Gerät an den PC anzuschließen und das Anzeigegerät zu simulieren, verwenden Sie [Simulieren].
[Simulieren] | Sie können das externe Gerät direkt an den PC anschließen, der dann zur Simulation des Anzeigegeräts verwendet werden kann. Mit dieser Methode können Sie die Kommunikation zwischen dem Anzeigegerät und dem externen Gerät simulieren. Die Werte externer Variablen werden angezeigt, wenn das externe Gerät mit dem PC verbunden ist. Hinweis: Wenn Sie ein externes Gerät an den PC anschließen, richten Sie sich bitte nach den PC/AT-Kabeldiagrammen, die sich Handbuch zum Anschluss von Geräten an die SPS befinden. Besteht keine Verbindung zwischen einem externen Gerät und dem PC, werden ausschließlich Werte der internen Variablen angezeigt. Die Werte der externen Variablen werden nicht angezeigt, und es wird ein Fehler im Kommunikationssystem erzeugt.

## Vorgehensweise

### [Gerät simulieren]

So starten Sie [Gerät simulieren]:

Klicken Sie auf das Symbol , oder klicken Sie auf die Dropdown-Liste neben dem Symbol in der Anwendungssymbolleiste, und wählen Sie dann [Gerät simulieren].

### [Simulieren]

So starten Sie [Simulieren]:

Klicken Sie auf die Dropdown-Liste neben dem Symbol in der Anwendungssymbolleiste, und wählen Sie dann [Simulieren].

## Verfügbare Funktionen im Simulationsfenster

Typ | Beschreibung
Ändern der Größe des Anzeigebildschirms | Wenn Sie den Anpassungsmodus verwenden, können Sie die Größe des Bildschirms ändern, indem Sie die Größe des Simulationsfensters ändern. Zur Aktivierung des Anpassungsmodus [STRG]-Taste drücken und mit der rechten Maustaste in das Simulationsfenster klicken, und [An Fenster anpassen] auswählen.
Kopie des Anzeigebildschirms | Sie können das Simulationsfenster in die Zwischenablage kopieren. Zum Kopieren des Simulationsfensters [STRG]-Taste drücken und mit der rechten Maustaste in das Simulationsfenster klicken und [In Zwischenablage kopieren] auswählen.
Export des Anzeigebildschirms als Bilddatei | Das Simulationsfenster lässt sich als Bilddatei exportieren. Zum Exportieren des Simulationsfensters [STRG]-Taste drücken und mit der rechten Maustaste in das Simulationsfenster klicken und [In Datei exportieren] auswählen.

## Anmerkungen zum Verhalten der Simulation

- Die Simulation wird nach 2 Stunden automatisch angehalten.
- Beim Importieren/Exportieren von Daten von/zu USB-Speicher bzw. SD-Karte in der Simulation werden die Daten unter C:\USBStorage bzw. C:\SDCard gespeichert. Der Zielordner in der Simulation ist unabhängig von den Zielinstellungen, die in den Eigenschaften [Zielordner (SD-Karte)] bzw. [Zielorder (USB-Speichermedium)] festgelegt wurden.
- Wenn Sie in der Simulation Daten von/nach Lokaler Speicher importieren/exportieren, werden die Daten unter C:\LocalStorage gespeichert.

## In der Simulation nicht unterstützte Funktionen

Nachfolgend werden Funktionen aufgeführt, die in der Simulation nicht unterstützt werden.

### Hardware-Konfigurationsbildschirm

- Datum/Uhrzeit-Einstellungen funktionieren nicht.
- Herunterfahren und Neustarten von Runtime funktioniert nicht.

- Pro-face Connect-Einstellungen werden nicht angezeigt.

- Projektdatei-Upload und -Download funktionieren nicht.
- Kalibrierungseinstellung wird nicht angezeigt.
- Helligkeitseinstellung funktioniert nicht.
- Ethernet-Einstellungen funktionieren nicht. Platzhalter-IP-Adressen werden angezeigt.
- Die Einstellungen für die Abtastrate funktionieren in [Gerät simulieren] nicht. (Sie funktionieren in [Simulieren])

### Operationsskripte

- Operation [Laufzeitanwendung] funktioniert nicht.
- Operation [Externes Gerät] funktioniert nicht.
- Operation [Anwendung starten] funktioniert nicht.
- Operation [Selbst-Download] funktioniert nicht.

Wichtige Hinweise: Durch den Vorgang [Anwendung starten] besteht ein erhöhtes Risiko unbeabsichtigte Datei-/Befehl-/Skriptausführungen, wenn die zu startende Anwendung geändert oder ersetzt wird. Zum Schutz Ihres Systems ist die Funktion in der Simulation nicht möglich.

Plattformeigenschaften

Target.USBStorage.Status und Target.SDcard.Status sind immer aus.

### USB-Strichcode-Lesegeräte

- Selbst wenn das USB-Strichcode-Lesegerät nicht konfiguriert ist, werden die gelesenen Daten in das Objekt eingegeben, wenn sich das Objekt im Eingangszustand befindet und die Daten mit dem USB-Strichcode-Lesegerät ausgelesen werden.

### Benutzer hinzufügen und löschen

Die maximale Anzahl von Benutzern pro Gruppe und die maximale Anzahl von Benutzergruppen entsprechen der Verwendung von PC/AT.

- Maximale Anzahl von Benutzergruppen: 20
- Maximale Anzahl von Benutzern pro Gruppe: 200.

### Web Viewer

Mithilfe der Simulation können Sie Ihre Web Viewer-Clients testen, da Web Viewer in der Simulation genauso funktioniert wie zur Laufzeit. Die einzigen Unterschiede sind:

- Der Bildschirm Hardware-Konfiguration bei der Simulation zeigt nicht die Schaltfläche Web Viewer an.

Hinweis: Wenn Sie eine Web Viewer-Client-Anwendung auf demselben PC betreiben möchten, auf dem Simulation ausgeführt wird, geben Sie die Web Viewer-URL wie unten gezeigt ein.
http://localhost:<port number>/webviewer/index.html
oder
http://127.0.0.1:<port number>/webviewer/index.html