# Protokolldaten exportieren

Protokollierungsdaten können mit der Operation Protokolldaten exportieren exportiert werden. Sie können die exportierte CSV- oder TXT-Datei mithilfe eines Softwareprogramms wie Excel anzeigen.

Hinweis:

Informationen zu den Namenskonventionen und Skript-Schlüsselwörtern finden Sie unter:
Namenskonventionen

##### Baustein

##### Text

exportLogData(LOGGINGGROUP, false, false);
1 2 3

1: Protokollierungsgruppe

2: Export Latest Data

3: Append to Existing File

Hinweis: Weitere Informationen zum Exportieren erhalten Sie unter:

Exportieren und Importieren von Protokolleinstellungen und Protokolldaten

## Beispiel

Beispiel | [Export Latest Data]*1 | [Append to Existing File]*1 | [Datum/Uhrzeit anhängen] im Eigenschaftsfenster [Protokollierungsgruppe]
Beispiel 1 | Deaktiviert | Deaktiviert | Deaktiviert
Beispiel 2 | Deaktiviert | Deaktiviert | Aktiviert
Beispiel 3 | Aktiviert | Deaktiviert | Deaktiviert
Beispiel 4 | Aktiviert | Deaktiviert | Aktiviert
Beispiel 5 | Deaktiviert | Aktiviert | Deaktiviert / Aktiviert
Beispiel 6 | Aktiviert | Aktiviert | Deaktiviert / Aktiviert

*1 Wenn [Skriptmodus] gleich [Text] ist, gilt: „Deaktiviert“ = „falsch“, „Aktiviert“ = „wahr“.

### Beispiel 1

[Export Latest Data]: Deaktiviert

[Append to Existing File]: Deaktiviert

[Datum/Uhrzeit anhängen] im Eigenschaftsfenster [Protokollierungsgruppe]: Deaktiviert

1. Der erste Protokolldatenexport-Vorgang wird nach Protokollierung des dritten Datensatzes ausgeführt, erfasst in Datei LoggingGroup1.csv gemäß unten.

2. Bei Durchführung des zweiten Protokolldatenexport-Vorgangs nach Protokollierung des fünften Datensatzes, wird die bestehende Datei von allen Protokolldaten überschieben.

### Beispiel 2

[Export Latest Data]: Deaktiviert

[Append to Existing File]: Deaktiviert

[Datum/Uhrzeit anhängen] im Eigenschaftsfenster [Protokollierungsgruppe]: Aktiviert

1. Der erste Protokolldatenexport-Vorgang wird nach Protokollierung des dritten Datensatzes ausgeführt und resultiert in der csv gemäß Abbildung unten.

2. Bei Durchführung des zweiten Protokolldatenexport-Vorgangs nach Protokollierung des fünften Datensatzes, werden sämtliche Protkolldaten in eine neue CSV-Datei geschrieben.

### Beispiel 3

[Export Latest Data]: Aktiviert

[Append to Existing File]: Deaktiviert

[Datum/Uhrzeit anhängen] im Eigenschaftsfenster [Protokollierungsgruppe]: Deaktiviert

1. Der erste Protokolldatenexport-Vorgang wird nach Protokollierung des dritten Datensatzes ausgeführt, erfasst in Datei LoggingGroup1.csv gemäß unten.

2. Bei Durchführung des zweiten Protokolldatenexport-Vorgangs nach Protokollierung des fünften Datensatzes, werden nur die Datensätze nach dem vorherigen Export in die neue CSV-Datei geschrieben.

### Beispiel 4

[Export Latest Data]: Aktiviert

[Append to Existing File]: Deaktiviert

[Datum/Uhrzeit anhängen] im Eigenschaftsfenster [Protokollierungsgruppe]: Aktiviert

1. Der erste Protokolldatenexport-Vorgang wird nach Protokollierung des dritten Datensatzes ausgeführt und resultiert in der csv gemäß Abbildung unten.

2. Bei Durchführung des zweiten Protokolldatenexport-Vorgangs nach Protokollierung des fünften Datensatzes, werden nur die Datensätze nach dem vorherigen Export in die neue CSV-Datei geschrieben.

### Beispiel 5

[Export Latest Data]: Deaktiviert

[Append to Existing File]: Aktiviert

[Datum/Uhrzeit anhängen] im Eigenschaftsfenster [Protokollierungsgruppe]: Deaktiviert / Aktiviert

1. Der erste Protokolldatenexport-Vorgang wird nach Protokollierung des dritten Datensatzes ausgeführt, erfasst in Datei LoggingGroup1.csv gemäß unten.

2. Bei Durchführung des zweiten Protokolldatenexport-Vorgangs nach Protokollierung des fünften Datensatzes werden alle Protokolldaten zu den bestehenden Datensätzen hinzugefügt, was ungeachtet der Einstellung in [Datum/Uhrzeit anhängen] zu Doppeldaten führt.

### Beispiel 6

[Export Latest Data]: Aktiviert

[Append to Existing File]: Aktiviert

[Datum/Uhrzeit anhängen] im Eigenschaftsfenster [Protokollierungsgruppe]: Deaktiviert / Aktiviert

1. Der erste Protokolldatenexport-Vorgang wird nach Protokollierung des dritten Datensatzes ausgeführt, erfasst in Datei LoggingGroup1.csv gemäß unten.

2. Bei Durchführung des zweiten Protokolldatenexport-Vorgangs nach Protokollierung des fünften Datensatzes, werden, ungeachtet der Einstellung in [Datum/Uhrzeit anhängen], nur Protokolldaten nach dem vorherigen Export zu den bestehenden Datensätzen hinzugefügt.

## Bei Verwendung der Open Box SP5000-Serie (Modell für Windows 10 IoT Enterprise)

HINWEIS
DATENVERLUST Schalten Sie während des Schreibvorgangs auf einem Speichergerät, das nicht durch den Schreibfilter geschützt ist (Schreibschutz), die Spannungsversorgung nicht aus. Deaktivieren Sie die Schreibfilter vor dem Betrieb der Laufzeitanwendung. Die Missachtung dieser Anweisungen kann Schäden am Gerät verursachen.