# Vor der Projektübertragung

In diesem Abschnitt erfahren Sie, was Sie vor der Übertragung wissen müssen.

Ausblenden Anzeigen

1. Hinweise zum Übertragen von Projekten
2. Erstmalige Projektübertragung
3. Übertragungsmethode
4. Bei Verwendung der ST6000 2nd Gen-Serie
5. Bei Verwendung der Open Box SP5000-Serie (Modell für Windows 10 IoT Enterprise), IPC-Serie oder PC/AT
6. Bei Verwendung der IPC-Serie oder PC/AT

## Hinweise zum Übertragen von Projekten

- Beim Übertragen des Projekts werden die Daten im Sicherungsspeicher (SRAM) gelöscht.
- Vor dem Übertragen eines Projekts, eines Pakets oder von Daten sind zunächst das vorhandene Projekt und die Projektdaten zu sichern.
- Wenn für das vorhergehende Projekt am Anzeigegerät das Operationsprotokoll aktiviert wurde und Sie ein neues Projekt übertragen, muss sichergestellt werden, dass im Sicherungsspeicher (SRAM) genügend Speicherplatz für den Export der protokollierten Daten verfügbar ist. Ist das nicht der Fall, dann werden die Daten entfernt.
- Wenn Sie die vom Anzeigegerät unterstützten Kategorien und Funktionen nicht vor dem Übertragen überprüfen, kann dies zu Leistungsverlusten beim Betrieb des Anzeigegeräts führen.
  Liste unterstützter Modelle
- Informationen zur sicheren Übertragung von Projektdateien erhalten Sie unter:
  Cyber-Sicherheit
- Wenn Sie die Übertragung ausführen, während ein Web Viewer-Client angemeldet ist, wird ein Abmeldevorgang nicht im Vorgangsprotokoll aufgezeichnet.
- Die Übertragung von Projektdateien wird entweder von der Bildschirmbearbeitungs-Software zu einem Anzeigegerät oder von einem Anzeigegerät zu einem anderen Anzeigegerät unterstützt. Es ist nicht möglich, eine Projektdatei von einem Anzeigegerät an die Bildschirmbearbeitungs-Software zu übertragen.
- Verwenden Sie den Wiederherstellungsmodus wenn das Anzeigegerät das Projekt während eines Übertragungsvorgangs nicht akzeptiert.
  Wiederherstellungsmodus

## Erstmalige Projektübertragung

Wenn Sie ein Projekt zum ersten Mal übertragen, lesen Sie bitte Folgendes:

Erstmalige Projektübertragung

## Übertragungsmethode

Folgende Übertragungsmethoden werden unterstützt: Näheres zu den einzelnen Übertragungsmethoden finden Sie unter den entsprechenden Links.

- Übertragung eines Projekts über Ethernet mit IPsec
- Übertragen eines Projekts per USB-Kabel
- Übertragen eines Projekts mit dem Dateisystem
- Übertragen von Projekten über Ethernet

## Bei Verwendung der ST6000 2nd Gen-Serie

Schließen Sie [System Settings] , bevor Sie ein Projekt übertragen. Das Projekt kann nicht übertragen werden, wenn [System Settings] geöffnet ist.

## Bei Verwendung der Open Box SP5000-Serie (Modell für Windows 10 IoT Enterprise), IPC-Serie oder PC/AT

Wenn der Schreibfilter (Schreibschutz) für die Systemkarte (C:\Laufwerk) aktiviert ist, müssen Sie die Schreibfiltereinstellungen deaktivieren, bevor Sie das Projekt übertragen.

Der Pfad des Ordners [ProgramData] in der Standardeinstellung von Windows darf nicht geändert werden.

## Bei Verwendung der IPC-Serie oder PC/AT

### Vorsichtsmaßnahmen beim Übertragen der Projektdatei auf eine andere Laufzeitversion

Bei Verwendung der IPC-Serie lassen sich die Projektdateien unter folgenden Bedingungen nicht übertragen.

Beim Übertragen der Projektdatei unter der folgenden Bedingung erscheint die Fehlermeldung auf der Bildschirmbearbeitungs-Software.

Laufzeitversion | Version der Bildschirmbearbeitungs-Software | Fehlermeldung
Version 3.1 oder darunter | Version 3.1 Service Pack 1 oder später | [Aktualisierung per Download-Operation nicht möglich. Für die Aktualisierung der Runtime auf die neueste Version bitte das Installationsprogramm verwenden.]
Version 3.1 Service Pack 1B oder später | Version 3.1 oder darunter | [Anderer Panel-Typ. Wählen Sie den richtigen Panel-Typ aus und versuchen Sie es erneut.]

Zum Übertragen muss die Laufzeit mit der Version neu installiert werden, die für die oben genannten Bedingungen nicht gilt.

Installieren Sie die Runtime über folgenden Pfad auf dem Installationsmedium:

"\BLUE_Setup\BLUERuntime\BLUERuntime.exe"

Wichtige Hinweise:

- Durch Installation der Runtime werden etwaige vorher übertragenen Projektdateien gelöscht. Nach der Installation müssen die Projektdateien erneut übertragen werden.

- Falls .NET Framework nicht bereits am Installationsziel der Runtime installiert ist oder eine ältere Version vorhanden ist, wird auch .NET Framework installiert. Nach der Installierung von .NET Framework wird das Installationsziel neu gestartet.

Hinweis:

- Das Installationsprogramm ist auch verfügbar unter:

https://www.proface.com/en/product/soft/blue/download

- Bei der Installierung der Runtime muss die vorherige Version der Runtime nicht deinstalliert werden.

### Für sichere Übertragung (SHA2-Code-Unterschrift)

Aus Sicherheitsgründen werden während der Übertragung SHA2-Code-Unterschriften verwendet. Stellen Sie sicher, dass Ihre Betriebsumgebung SHA2 unterstützt. Falls nicht, muss das Sicherheitsaktualisierungs-Programm ausgeführt werden, um die SHA2-Code-Unterschrift zu installieren.

#### Sicherheitsaktualisierungs-Programm

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=46148

#### Überprüfung, ob Ihre Umgebung SHA2-Code-Unterschriften unterstützt

Wählen Sie in der Systemsteuerung [System und Sicherheit] - [Windows Update] - [Updateverlauf anzeigen]. Überprüfen Sie im Updateverlauf ab Oktober 2016 die Auflistung von [Monatlicher Sicherheits-Qualitäts-Rollup für Windows 7]. Wenn diese Einträge aufgeführt sind, uinterstützt Ihre Umgebung SHA2-Code-Unterschriften.

##### Beispiel Aktualisierungsverlauf (64-Bit-Betriebssystem)

2016-10 Monatlicher Sicherheits-Qualitäts-Rollup für Windows 7 für x64-basierte Systeme

##### Beispiel Aktualisierungsverlauf (32-Bit-Betriebssystem)

2016-10 Monatlicher Sicherheits-Qualitäts-Rollup für Windows 7