# So installieren Sie das SSL-Zertifikat auf dem Client

Für eine sichere HTTPS-Kommunikation über den Web Viewer oder den Webserver muss das SSL-Zertifikat zuvor auf dem Client-Gerät installiert werden.

## Exportieren des SSL-Zertifikats vom Server

1. Öffnen Sie am Anzeigegerät den Hardware-Konfigurationsbildschirm.
2. Berühren Sie rechts neben dem Feld [[Web Function Setting]] die Auslassungspunkte [...], um das SSL-Zertifikat anzuzeigen.
3. Berühren Sie rechts neben dem Feld [[Web Function Certificate]] die Auslassungspunkte [...], um die Gültigkeit des Zertifikats zu überprüfen, und berühren Sie dann [Export].
4. Das Zertifikat wird an den Speicherort exportiert, der unter [Zertifikat exportieren] - [Datenspeicherung] und [Ordnername] in der Bildschirmbearbeitungs-Software angegeben ist.

## Installieren des SSL-Zertifikats auf dem Client

Wenn Sie eine Verbindung zum Server Web Viewer herstellen, ohne dass das SSL-Zertifikat installiert ist, wird eine Warnseite angezeigt. Im Folgenden finden Sie Beispiele für die Installation eines SSL-Zertifikats. Die Vorgehensweise kann je nach verwendeter Version des Browsers und des Betriebssystems variieren. Die genauesten und aktuellen Anweisungen finden Sie in der offiziellen Dokumentation des Herstellers Ihres Browsers und Ihres Betriebssystems.

### Bei Verwendung von Chrome oder Edge auf dem PC

1. Schließen Sie den Browser.
2. Übertragen Sie die exportierte Zertifikatsdatei (.crt) auf den PC.
3. Drücken Sie [Win] + [R], um das Dialogfeld [Ausführen] zu öffnen.
4. Geben Sie „certmgr.msc“ ein und drücken Sie [Eingabe], um den [Zertifikat-Manager] zu öffnen.
5. Wählen Sie [Vertrauenswürdige Stammzertifizierungsstellen].
6. Wählen Sie in der Menüleiste [Aktion] > [Alle Aufgaben] > [Importieren].
7. Folgen Sie den Anweisungen des Assistenten und wählen Sie die Zertifikatsdatei aus.
8. Wenn das Dialogfeld [Sicherheitswarnung] angezeigt wird, klicken Sie auf [Ja].
9. Starten Sie den Browser neu, um das neue Zertifikat anzuwenden.

### Bei Verwendung von Chrome auf Android

1. Übertragen Sie die exportierte Zertifikatsdatei (.crt) auf das Android-Gerät.
2. Gehen Sie zu [Einstellungen] > [Sicherheit & Datenschutz] > [Weitere Sicherheit & Datenschutz].
3. Tippen Sie auf [Verschlüsselung & Zugangsdaten].
4. Wählen Sie [Zertifikat installieren] und dann [CA-Zertifikat].
5. Tippen Sie auf [Vom Gerätespeicher installieren].
6. Suchen Sie die Zertifikatsdatei und wählen Sie sie aus.
7. Tippen Sie auf [OK] oder [Installieren], um den Vorgang abzuschließen.

### Bei Verwendung von Safari unter iOS

1. Übertragen und speichern Sie die exportierte Zertifikatsdatei (.crt) auf dem iPhone.
2. Tippen Sie auf die Datei, um die Installation zu starten.
3. Es wird eine Meldung angezeigt: „Überprüfen Sie das Profil in der App Einstellungen, wenn Sie es installieren möchten.“
4. Gehen Sie zu [Einstellungen] > [Allgemein] > [VPN & Geräteverwaltung].
5. Tippen Sie unter [HERUNTERGELADENES PROFIL] auf das Zertifikat.
6. Tippen Sie auf [Installieren].
7. Geben Sie Ihren Passcode ein.
8. Es erscheint eine Warnung. Tippen Sie auf [Installieren].
9. Das Profil wird installiert. Tippen Sie auf [Fertig], um die Installation abzuschließen.
10. Gehen Sie zu [Einstellungen] > [Allgemein] > [Info] > [Zertifikatsvertrauenseinstellungen].
11. Legen Sie unter [VOLLES VERTRAUEN FÜR ROOT-ZERTIFIKAT AKTIVIEREN] den Schalter für das installierte Zertifikat um.
12. Es erscheint eine Warnung. Tippen Sie zum Abschluss auf [Weiter].