# Änderung des Alarmstatus

Mit dem Auslöser Änderung des Alarmstatus wird eine Operation ausgeführt, sobald eine in Variable konfigurierte Variable die Bedingung und den Alarmtyp erfüllt.

##### Baustein

##### Text

onAlarmStatusChange(VARIABLE, $Enums.AlarmStatus.Active,$Enums.AlarmType.HiHi, ()=>{
1 2 3
});

onAnyAlarmStatusChange(VARIABLE,()=>{
1
});

1. Variable

2. Bedingung

3. Alarmtyp

Variable | Wählen Sie die Variable aus.
Bedingung | Alarmstatus auswählen. ##### Baustein [Active] [Return] [Ack] [UnAck] [Change any status] ##### Text onAlarmStatusChange '$Enums.AlarmStatus.Active' '$Enums.AlarmStatus.Return' '$Enums.AlarmStatus.Ack' '$Enums.AlarmStatus.UnAck' onAnyAlarmStatusChange
Alarmtyp | Alarmtyp auswählen. ##### Baustein [HiHi] [Hi] [LoLo] [Lo] ##### Text 'HiHi' 'Hi' 'LoLo' 'Lo'

(Beispiel)

Wenn der Alarm für Variable Var2 auftritt, schaltet sich Var1 ein.

##### Baustein

##### Text

onAlarmStatusChange(Var2,$Enums.AlarmStatus.Active,$Enums.AlarmType.HiHi,()=>{
Var1 = true;
});