# Eigenschaften (Eigenschaften)

[Name]
Die Eigenschaftsnamen von Verbundobjekten müssen auf derselben Ebene innerhalb eines Verbundobjekts eindeutig sein. Für Verbundobjekt-Eigenschaftsnamen sind sowohl Ein-Byte- als auch Mehr-Byte-Zeichen möglich. Bei Eigenschaftsnamen von Verbundobjekten wird die Groß- und Kleinschreibung nicht beachtet. Weitere Regeln und Zeichen, die für Namen von Verbundobjekteigenschaften verwendet werden können, finden Sie unter: Namenskonventionen

[Namen anzeigen]
Geben Sie den Namen so ein, wie er in der Instanz des Verbundobjekts erscheinen wird. Im Anzeigenamen können Mehr-Byte-Zeichen verwendet werden. Wenn der Anzeigename nicht angegeben ist, wird der Name der Verbundobjekteigenschaft angezeigt.

[Typ]
Wählen Sie aus folgenden Möglichkeiten den Typ der Verbundobjekteigenschaft aus.
Typ | Initialwert | Bereich
DINT | - | - | 0 | -2,147,483,648 ~ 2,147,483,647
LINT | - | - | 0 | -9,223,372,036,854,775,808 ~ 9,223,372,036,854,775,807
BOOL | - | - | FALSE |
STRING | - | - | Leer | 0 ~ 512 Zeichen
FLOAT | - | - | 0 | -1.7E308 ~ 1.7E308
TIME | - | - | 0 00:00:00 | -24d20h31m 23s648ms ~ +24d20h31m 23s647ms
DATE | - | - | Aktuelles Datum | 1970/01/01 00:00:00 UTC ~ 2106/02/07 00:00:00 UTC
TIME_OF_DAY | - | - | 00:00:00 | 00:00:00 ~ 23:59:59
DATE_AND_TIME | - | - | Aktuelles Datum und Uhrzeit | 1970/01/01 00:00:00 UTC ~ 2106/02/07 00:00:00 UTC
STRUCT*1 | - | - | - | Maximal 6 Stufen
ENUM | Sichtbarkeit | - |  |
Schrifttyp | - |  |
Andockstelle | - |  |
Außerhalb des Bereichs | - |  |
Textmodus | - |  |
Datums-/Uhrzeitformat | - |  |
Uhrzeitformat | - |  |
Zeiteinheit | - |  |
Temperatureinheit | - |  |
Längeneinheit | - |  |
Gewichtseinheit | - |  |
Flächeneinheit | - |  |
Druckeinheit | - |  |
Volumeneinheit | - |  |
Rundung | - |  |
PREDEFINED | FILL | Pinsel (Solide) |  |
Pinsel (Keine, Solide) |  |
Pinsel (Solide, Blinken) |  |
Pinsel (Solide, Muster) |  |
Pinsel (Keine, Solide, Blinken) |  |
Pinsel (Keine, Solide, Muster) |  |
Pinsel (Solide, Blinken, Lineare Neigung, Radialneigung, Muster) |  |
Pinsel (Keine, Solide, Blinken, Lineare Neigung, Radialneigung, Muster) |  |
COLOR | - |  |
* 1 Informationen zum Typ STRUCT erhalten Sie unter: Erstellen eines Verbundobjekts zur Steuerung eines Motors

[Liste]
Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird die Eigenschaft zu einer Listeneigenschaft. Nicht verfügbar für die Typen [STRUCT] oder [PREDEFINED]. Indem man die Anzahl der Listen erhöht, nachdem man das Verbundobjekt auf dem Bildschirm platziert hat, kann es wie ein Feld verwendet werden. Wenn Sie die Anzahl der Listen erhöht haben, können Sie sie bei Bedarf auch wieder reduzieren. Informationen zur [Liste] erhalten Sie unter: Erstellen eines Verbundobjekts mit gruppierten Funkschaltern

[UI-Steuerung]
Wählen Sie die UI-Steuerung, die in Instanzen des Verbundobjekts angezeigt wird. Die UI-Steuerung, die Sie einstellen können, unterscheidet sich je nach Art Verbundobjekteigenschaft.
Typ | UI-Steuerung | Beispiel für UI-Steuerung
DINT | - | Standard |
- | Transparenz |
LINT | - | Standard |
- | IP Address |
BOOL | - | Standard |
STRING | - | Standard |
- | Mehrzeilentext |
- | Bild-Browser |
- | Ordner-Browser |
FLOAT | - | Standard |
TIME | - | Standard |
DATE | - | Standard |
TIME_OF_DAY | - | Standard |
DATE_AND_TIME | - | Standard |
STRUCT | - | Standard |
ENUM | Sichtbarkeit | Standard |
Schrifttyp | Standard |
Andockstelle | Standard |
Außerhalb des Bereichs | Standard |
Textmodus | Standard |
Datums-/Uhrzeitformat | Standard |
Uhrzeitformat | Standard |
Zeiteinheit | Standard |
Temperatureinheit | Standard |
Längeneinheit | Standard |
Gewichtseinheit | Standard |
Flächeneinheit | Standard |
Druckeinheit | Standard |
Volumeneinheit | Standard |
Rundung | Standard |
PREDEFINED | Füllung | Füllpinsel |
Randpinsel |
Farbe | Standard |
LIST übergeordnet |  | Standard |

[Unterstützte Werte]
Treffen Sie eine Auswahl aus den folgenden verfügbaren Bindungsquellen. -[Alles auswählen] -[Alarme] -[Variable] -[Grafikobjekt] -[Ziele] -[Rezept] -[Lokale Variable] -[Gerät] -[Konstante] Hinweis: Wenn nicht [Konstante] gewählt wird: Nur Bindung ist möglich, und konstante Werte können nach dem Platzieren auf einem Bildschirm oder Inhalt nicht mehr eingegeben werden. Wenn [Konstante] ausgewählt ist: Die Eigenschaft wird als schreibgeschützt behandelt. Kann nach der Platzierung auf einem Bildschirm oder Inhalt nicht als Bindungsziel verwendet werden. Keine Auswahl: Bei der Erstellung eines Verbundobjekts sind alle Bindungen zulässig, aber wenn die Eigenschaft auf einem Bildschirm oder in einem Inhalt platziert wird, wird sie als schreibgeschützte Eigenschaft behandelt und nach dem Platzieren auf einem Bildschirm oder in einem Inhalt nicht im Eigenschaftsfenster angezeigt. Wenn Bindungen ([Alarm], [Variable], [Grafikobjekt], [Ziel], [Rezept], [Lokale Variable], [Ausrüstung]) und [Konstante] ausgewählt sind: Bindungen und Konstanten können nach dem Platzieren auf einem Bildschirm oder Inhalt festgelegt werden. Sie können [Unterstützte Werte] nicht auswählen, wenn der Typ [STRUCT] oder [PREDEFINED] ausgewählt ist.

[Beschreibung]
Geben Sie eine Beschreibung für die Verbundobjekteigenschaft ein.

[Registerkarte erste Ebene]
Wählen Sie die Kategorie der Verbundobjekteigenschaften, die auf der ersten Registerkarte des Fensters [Eigenschaften] angezeigt wird, wenn eine Instanz des Verbundobjekts ausgewählt wird.

[Registerkarte zweite Ebene]
Wählen Sie die Kategorie der Verbundobjekteigenschaften aus, die auf der Registerkarte der zweiten Ebene des Fensters [Eigenschaften] angezeigt wird, wenn eine Instanz des Verbundobjekts ausgewählt wird.

[Validierung]
Legen Sie Validierungsregeln fest, um den Wert zu validieren, der für die Eigenschaft des im Projekt platzierten Verbundobjekts festgelegt wurde. Die Gültigkeitsprüfung kann nicht für eine aktivierte übergeordnete Eigenschaft vom Typ [Liste], eine übergeordnete Eigenschaft vom Typ [STRUCT] oder eine Eigenschaft vom Typ [PREDEFINDED] festgelegt werden. Legen Sie eine Validierungsmethode fest. Klicken Sie die vertikalen Ellipsen, um das Dialogfeld [Validierungsregeln] zu öffnen.

[Erforderlich]
Überprüfen Sie, ob keine Eingabe vorliegt, z. B. leer für einen STRING-Typ, oder eine Eigenschaft, für die eine Bindung erforderlich ist.

[Bereich]
Wählen Sie die Parameter aus und stellen Sie sie ein, um den Eingabebereich zu validieren. Verfügbar, wenn der Eigenschaftstyp des Verbundobjekts [DINT], [LINT], [FLOAT], [TIME], [DATE], [TIME_OF_DAY] oder [DATE_AND_TIME] ist. (Beispiel) Numerisch: 10,20 Datum: 01/01/2020,01/01/2023 Zeit: -24:23:31:02,24:23:31:02

[Zeichenfolgenlänge]
Wählen Sie den Parameter aus und legen Sie ihn fest, um die maximale Länge für eine Eigenschaft vom Typ [STRING] zu überprüfen.