# Eigenschaften (USB-Strichcode-Lesegerät)

Sie können Details des USB-Strichcode-Lesegeräts in der Systemarchitektur konfigurieren.

1. Wählen Sie im Fenster „Projekt-Explorer“ die Option [Systemarchitektur] aus, und klicken Sie auf [Zubehör].

2. Klicken Sie in der Symbolleiste des Systemarchitektur-Editors auf [USB-Strichcode-Lesegeräte].

3. Konfigurieren Sie im Fenster „Eigenschaften“ die nachfolgenden Eigenschaften.

## Basis

[Speichern in]

Die folgenden Ziele können für Daten eingerichtet werden, die von einem USB-Strichcode-Lesegerät eingegeben wurden. Wählen Sie [Objekte] oder [Variable].

[Abgetastete Zeichenfolge]

Interne STRING-Variablen können für Daten eingerichtet werden, die von einem USB-Strichcode-Lesegerät eingegeben wurden. Die Einrichtung ist nur möglich, wenn [Variable] unter [Speichern in] ausgewählt ist.

[Abgetastete Zeichenfolge (Bytes)]

Richten Sie zur Zeichenzählung eine interne Integer-Variable als Speicherziel für den gezählten Wert ein. Die Einrichtung ist nur möglich, wenn [Variable] unter [Speichern in] ausgewählt ist.

[Schlüsselcode]

Wählen Sie das Tastatur-Layout aus. Wählen Sie [English 101] oder [Japanese 106].