# Arbeiten mit Alarmverlauf

Wenn die überwachende Bool-Variable eingeschaltet ist (oder ausgeschaltet ist, je nach Einstellungen) oder in die überwachende Variable Alarmdaten geschrieben werden, werden die Alarme zusammen mit dem Auslöser-Datum/Uhrzeit aufgeführt.

## Beispieloperation

## Arbeitsschritte Einstellungen

1. Variablen hinzufügen
2. Alarmgruppen hinzufügen
3. Alarme hinzufügen
4. Teile einrichten

## Variablen hinzufügen

### Projekt-Explorer: [Variablen] ➞ [Alle Variablen]

Fügen Sie folgende Variablen hinzu.

#### Variableneigenschaften:

[Name] | [Datentyp]
Var1 | [BOOL]
Var2 | [INT]

## Alarmgruppen hinzufügen

### Projekt-Explorer: [Alarme/Ereignisse] ➞ [Alle Alarme]

Fügen Sie folgende Alarmgruppe hinzu.

#### Eigenschaften Alarmgruppe (Name: AlarmGroup1):

Initialwert

## Alarme hinzufügen

### Projekt-Explorer: [AlarmGroup1] ➞ [Bool-Alarm]

Fügen Sie folgende BOOL-Alarme hinzu.

#### Bool-Alarm-Eigenschaften:

Zeile | Tab | Eigenschaft | Wert
1 | [Basis] | [Alarmtyp] | [HiHi]
[Auslösebedingung] |
[Variable] | [Variable] [Name]: Var1
[Meldung] | Druckabweichung.

### Projekt-Explorer: [AlarmGroup1] ➞ [Niveau-Alarm]

Fügen Sie folgenden Niveau-Alarm hinzu.

#### Niveau-Alarm-Eigenschaften:

Zeile | Tab | Eigenschaft | Wert
1 | [Basis] | [Meldung] | Termperaturabweichung.
[Alarmtyp] | [Hi]
[Wert] | 80
[Totband] | 0
[Variable] | [Variable] [Name]: Var2

## Teile einrichten

### Projekt-Explorer: [Bildschirmgestaltung] ➞ [Bildschirme] ➞ [Screen1]

Bewegen Sie folgende Objekte vom [Werkzeugkasten] per Drag&Drop auf den Bildschirm.

#### Objekt Alarmzusammenfassung (Name: AlarmSummary1): A-1

Tab | Unterg. Registerkarte | Eigenschaft | Wert
[Funktion] | [Basis] | [Alarmgruppe] | Alarmgruppe1
[Sortieren] | [Spalte] | [Datum]
[Reihenfolge] | [DESC]