# Eigenschaften (Ordner)

[Bildschirm-ID]
Legen Sie die ID des Ordners fest. Im Projekt-Explorer erfolgt die Anzeige S*****. Einstellungen Wertebereich: 1 - 19999

[Navigationsart]
Legen Sie den Navigationstyp fest, der auf die Bildschirme im Ordner angewendet wird.
Bildschirmwechsel per Navigation

[Startbildschirm-ID]
Wenn Sie die Bildschirme in einen Ordner ändern, wählen Sie zuerst die ID des Bildschirms aus, der angezeigt werden soll. Einstellungen Wertebereich: 1 - 19999

[Navigationsschalter]
Legen Sie den Navigationsschalter auf Navigation fest.

[Beschriftung]
Geben Sie die Beschriftung ein, um in der linken Navigation und der Symbolnavigation zu Ordnern zu wechseln.
Hinweis: Um die Anzeige einer Beschriftung auf dem Navigationsschalter zu aktivieren, muss auf dem Eigenschaftsbildschirm für die linke Navigation oder Symbolnavigation das Kontrollkästchen [Beschriftung anzeigen] aktiviert werden. Der Eigenschaftsbildschirm wird angezeigt, wenn im Projekt-Explorer [Bildschirmgestaltung] > [Bildschirme] ausgewählt wird. Unterstützung Datenbindung: Bei Verwendung als Bindungsziel können folgende Bindungsquellen assoziiert werden. [ Sprachtabellentext] Informationen zum Konzept der Datenbindung erhalten Sie unter. Datenbindung

[Originaldatei]
Wählen Sie das Bild aus, um in der linken Navigation und der Symbolnavigation zu Ordnern zu wechseln. Klicken Sie auf die Ellipse [...], und wählen Sie das Bild aus. Die unterstützten Bilddateiformate sind PNG und SVG (Bildschirmbearbeitungs-Software: SVG 1.1, Laufzeit: SVG Tiny 1.2).
Hinweis: Um die Anzeige eines Bildes auf dem Navigationsschalter zu aktivieren, muss auf dem Eigenschaftsbildschirm für die Links-Navigation oder Symbolnavigation das Kontrollkästchen [Symbol anzeigen] aktiviert werden. Der Eigenschaftsbildschirm wird angezeigt, wenn im Projekt-Explorer [Bildschirmgestaltung] > [Bildschirme] ausgewählt wird. Die maximale Anzahl von Elementen in einer SVG-Datei beträgt 2000. Die maximale Größe einer SVG-Datei beträgt 100 MB. Die unterstützten SVG-Elemente und -Attribute sowie die unterstützten SVG-Darstellungsattribute finden Sie in den folgenden Tabellen. Unterstützte SVG-Elemente und -Attribute
Elemente | Attribute
circle | style, transform, cx, cy, r
clipPath | style, transform, clipPathUnits
defs | style, transform
ellipse | style, transform, cx, cy, rx, ry
g | style, transform
image* | style, transform, x, y, width, height
line | style, transform, x1, y1, x2, y2
linearGradient | style, x1, y1, x2, y2, gradientUnits, gradientTransform
Pfad | style, transform, d
polygon | style, transform, points
polyline | style, transform, points
radialGradient | style, cx, cy, r, fx, fy, gradientUnits, gradientTransform
rect | style, transform, x, y, width, height, rx, ry
stop | style, offset
svg* | style, x, y, width, height, viewBox
use | style, transform, x, y, width, height
* Wird nur von der Bildschirmbearbeitungs-Software unterstützt. Unterstützte SVG-Darstellungsattribut
Darstellungsattribut
clip-path*
clip-rule*
color
fill
fill-opacity
fill-rule
opacity
overflow*
stop-color
stop-opacity
stroke
stroke-dasharray
stroke-dashoffset
stroke-linecap
stroke-linejoin
stroke-miterlimit
stroke-opacity
stroke-width
* Wird nur von der Bildschirmbearbeitungs-Software unterstützt. Abhängig von Ihrem Webbrowser kann die Darstellung der SVG im Web Viewer von der Darstellung in der Bildschirmbearbeitungs-Software oder Laufzeit abweichen. Sie können keine SVG-Dateien verwenden, die JavaScript, andere Skriptarten oder externe Links enthalten. Sie können keine SVG-Dateien mit ungültigen Attributen oder Strukturen verwenden. Sie können nur SVG-Dateien verwenden, die per Projekttransfer übertragen wurden. Die Verwendung komplexer SVGs oder einer großen Anzahl von SVG-Dateien kann die Anzeige verzögern. Informationen zu den verwendbaren SVG-Dateien erhalten Sie unter: Liste der unterstützten Modelle/Funktionen

[Sicherheitsstufe]
Geben Sie für Ordner, die in der linken Navigation und der Symbolnavigation angezeigt werden, die Bezeichnung für den Navigationsschalter ein. Einstellungen Wertebereich: 0 - 65535