# Datenprotokollierung in bestimmten Zeiträumen

Erfasst den vorgegebenen Variablenwert, sobald die vorgegebene BOOL-Variable eingeschaltet wird.

## Beispieloperation

## Arbeitsschritte Einstellungen

1. Variablen hinzufügen
2. Protokollierungsgruppe hinzufügen
3. Zuweisen der Variablen

## Variablen hinzufügen

### Projekt-Explorer: [Variablen] ➞ [Alle Variablen]

Fügen Sie folgende Variablen hinzu.

#### Variableneigenschaften:

[Name] | [Datentyp] | [Quelle] | [Geräteadresse]
Var1 | [INT] | 'Schneider Modbus Serial Equipment' | 400005
Var2 | [INT] | 400030
Var3 | [INT] | 400031
Var4 | [BOOL] | (beliebig) | (beliebig)

## Protokollierungsgruppe hinzufügen

### Projekt-Explorer: [Alle Protokollierungen]

Fügen Sie folgende Protokollierungsgruppe hinzu.

[Name]
LoggingGroup1

#### Eigenschaften Protokollierungsgruppe (Name: LoggingGroup1):

Tab | Eigenschaft | Wert
[Basis] | [Max. Datensatz] | 300
[Bedingungstyp] | [ValueChange]
[Ausführungsbedingung] | [EIN]
[Auslösevariable] | [Variable] [Name]: Var4

## Zuweisen der Variablen

### Projekt-Explorer [LoggingGroup1]

Weisen Sie folgende Variablen zu.

[Variablenname]
Var1
Var2
Var3