# Rezept

Mit der Operation „Rezept“ werden über die angegebene Rezeptsteuerungs-ID verschiedene Aufgaben für das vorgegebene Rezept ausgeführt.

##### Baustein

##### Text

createRecipe();
1

1: Operation

[Create] | ##### Baustein [Create] ##### Text 'createRecipe' | Erstellt ein neues Rezept in der vorgegebenen Rezeptgruppe.
[Delete] | ##### Baustein [Delete] ##### Text 'deleteRecipe' | Löscht das vorgegebene Rezept.
[Save] | ##### Baustein [Save] ##### Text 'saveRecipe' | Speichert bearbeitete Rezeptdaten im ausgewählten Rezept.
[Load] | ##### Baustein [Load] ##### Text 'loadRecipe' | Bearbeitete Rezeptdaten verwerfen und mit den ursprünglichen gespeicherten Werten wiederherstellen.
[Send] | ##### Baustein [Send] ##### Text 'sendRecipe' | Sendet Rezeptdaten an das externe Gerät. ##### Baustein
[Snapshot] | ##### Baustein [Snapshot] ##### Text 'takeRecipeSnapShot' | Kopiert den Gerätewert in das Anzeigegerät. Hinweis: Um aktualisierte Rezeptdaten auf dem Anzeigegerät zu erhalten, müssen die Gerätewerte zunächst gespeichert werden.
[Compare] | ##### Baustein [Compare] ##### Text 'compareRecipe' | Vergleicht die Rezeptdaten der Anzeigegeräte mit den Gerätewerten.
[Export] | ##### Baustein [Export] ##### Text 'exportRecipe' | Exportiert Rezeptdaten in eine externe Datei.
[Import] | ##### Baustein [Import] ##### Text 'importRecipe' | Importiert Rezeptdaten während der Laufzeit aus einer externen Datei. Hinweis: Wenn die Datei ein ungültiges Format aufweist, ist kein Dateiimport möglich. Exportieren und Importieren von Rezeptdaten

## Bei Verwendung der Open Box SP5000-Serie (Modell für Windows 10 IoT Enterprise)

HINWEIS
DATENVERLUST Schalten Sie während des Schreibvorgangs auf einem Speichergerät, das nicht durch den Schreibfilter geschützt ist (Schreibschutz), die Spannungsversorgung nicht aus. Deaktivieren Sie die Schreibfilter vor dem Betrieb der Laufzeitanwendung. Die Missachtung dieser Anweisungen kann Schäden am Gerät verursachen.

Hinweis: Wenn Sie die Rezeptdaten mit auf der Systemkarte (C:/Laufwerk) aktiviertem Schreibfilter exportieren, werden die Daten nicht gespeichert.