# Anzeige/Verbergen von Kanälen in einem Trendgraph

Sie können den Trendgraph für jeden einzelnen Kanal anzeigen/verbergen.

Es ist nicht nötig, zur Überprüfung mehrere Kanäle auf einem Graph gleichzeitig anzuzeigen. Die ist sinnvoll, wenn Sie spezielle Linien auf einem multiplen Liniengraphen isolieren oder vergleichen möchten.

## Beispieloperation

Hinweis: Informationen zu den Einstellungen der Datenprotokollierung finden Sie unter Datenprotokollierung in regelmäßigen Zeitintervallen.

## Arbeitsschritte Einstellungen

1. Variablen hinzufügen
2. Teile einrichten
3. Einrichten von Skripten

## Variablen hinzufügen

### Projekt-Explorer: [Variablen] ➞ [Alle Variablen]

Fügen Sie folgende Variablen hinzu.

#### Variableneigenschaften:

[Name] | [Datentyp] | [Quelle] | [Geräteadresse] | [Initialwert]
Var1 | [INT] | 'Schneider Modbus Serial Equipment' | 400005 | -
Var2 | [INT] | 400030 | -
Var3 | [INT] | 400031 | -
Var4 | [BOOL] | (beliebig) | (beliebig) |
Var5 | [BOOL] |
Var6 | [BOOL] |

## Teile einrichten

### Projekt-Explorer: [Bildschirmgestaltung] ➞ [Bildschirme] ➞ [Screen1]

Bewegen Sie folgende Objekte vom [Werkzeugkasten] per Drag&Drop auf den Bildschirm.

#### Eigenschaften Schalterobjekt (Name: TrendGraph1): A-1

Tab | Unterg. Registerkarte | Eigenschaft | Wert
[Funktion] | [Basis] | [GroupName] | [LoggingGroup1]
[Kanäle] | 3
[Kanal 1] | [Variable] | [Variable] [Name]: Var1
[Globalen Bereich verwenden] |
[Sichtbarkeit] | [Variable] [Name]: Var4
[Anzeigeformat] | [Linie]
[Markieren] | [Keine]
[Kanal 2] | [Variable] | [Variable] [Name]: Var2
[Globalen Bereich verwenden] |
[Sichtbarkeit] | [Variable] [Name]: Var5
[Anzeigeformat] | [Linie]
[Markieren] | [Keine]
[Kanal 3] | [Variable] | [Variable] [Name]: Var3
[Globalen Bereich verwenden] |
[Sichtbarkeit] | [Variable] [Name]: Var6
[Anzeigeformat] | [Linie]
[Markieren] | [Keine]
[Anzeigemodus] | [Voll]
[Diagrammtyp] | [Linienschreiber]
[Min. globaler Bereich] | 0
[Max. globaler Bereich] | 1000
[Interval] | 1
[Einheit] | Min.
[Detail] | [Cursor anzeigen] |
[Cursor-Beschriftungen anzeigen] |

#### Eigenschaften Schalterobjekt (Name: Switch1) : B-1

Standardwert

#### Eigenschaften Schalterobjekt (Name: Switch2) : B-2

Standardwert

#### Eigenschaften Schalterobjekt (Name: Switch3) : B-3

Standardwert

## Einrichten von Skripten

### Projekt-Explorer : [Screen1]

Legen Sie am Objekt folgendes Skript fest.

Bewegen Sie das Skript per Drag&Drop vom [Werkzeugkasten] in den Skript-Editor.

#### Skript Schalterobjekt (Name: Switch1): B-1

##### Kanal 0

###

#### Skript Schalterobjekt (Name: Switch2): B-2

##### Kanal 1

###

#### Skript Schalterobjekt (Name: Switch3): B-3

##### Kanal 2

Legende | Baustein
1 | [Trigger] ➞ [Berührung] ➞ [Berührung]
2 | [Operationen] ➞ [Wertänderung] ➞ [Bool-Wertänderung]
3 | [Werte] ➞ [Variable]
4 | [Werte] ➞ [Bildschirmobjekt]