# Web Server Settings

El servidor web le permite recibir el valor de las variables, la cantidad y una notificación de alarma/error del sistema de manera remota.

## Configuración de ajustes del servidor web

Pasos para configurar los ajustes del servidor web en la unidad de visualización.

Nota: Para más información sobre los modelos que admiten el Servidor Web, véase lo siguiente.

Modelo/característica admitido.

1. En la ventana del Explorador de Proyectos, vaya a [Arquitectura del Sistema] y haga clic en [Target01].
2. En la ventana Propiedades, haga clic en la pestaña [Avanzado] y en la pestaña [Acceso a datos].
3. Vaya a [Configuración de Función web] y seleccione la casilla [Activar Servidor web].
4. Defina las siguientes propiedades.

Propiedades Propiedades

[Configuración de Función web]

[Activar el Servidor Web]
Seleccione esta opción para utilizar el Servidor Web.

[Web Server Settings]

[Security Setting]
Cuando se restringe el usuario según el nivel de acceso del Servidor Web, seleccione la opción [Security Setting] y establezca el nivel de seguridad.

[Nivel de seguridad para lectura]
El usuario puede ver la propiedad del servidor, el nombre de la variable, el valor de la variable, los errores del sistema y las alarmas.

[Número de puerto]
Establezca el Número de puerto para la comunicación de datos.

[Comunicación cifrada]
Esta propiedad está disponible en los modelos que admitenHTTPS/WSS. Versión compatible: TLS 1.3 TLS 1.2 Nota:Para información sobre los modelos que admiten HTTPS/WSS, consulte lo siguiente. Lista de modelos admitidos/características

[Exportar certificado]
Esta propiedad está disponible cuando [Comunicación cifrada] está habilitado.

[Almacenamiento de datos]
Especifique la ubicación de almacenamiento para exportar el certificado del servidor.

[Nombre de carpeta]
Especifique la carpeta de destino para exportar el certificado del servidor. Si se deja en blanco, el certificado se exporta y se guarda en el directorio raíz.

## Protocolo admitido

Se admiten los siguientes protocolos:

- HTTP

- HTTPS

- WS

- WSS

Nota: Cuando [Comunicación cifrada] está habilitada, solo se permiten conexiones seguras (HTTPS y WSS).

### Construir una red segura para impedir el acceso no autorizado

Para crear una red segura que impida el acceso no autorizado, véase lo siguiente.

Ciberseguridad

Recomendamos especialmente hacer lo siguiente.

- Construir un entorno de comunicación utilizando la comunicación cifrada (por ejemplo, VPN).
- Instale la unidad de visualización en una red segura de confianza y proteja la unidad de visualización con un cortafuegos.