# Dispositivo externo

La operación Dispositivo externo ejecuta diversas operaciones en el almacenamiento externo conectado a la unidad de visualización.

##### Bloque

##### Texto

eject($Enums.Storage.SDCard);
1 2

1: Operación

2: Almacenamiento externo

### Propiedades configurables

Operación | ##### Bloque [Eject] [Upload] [Download] ##### Texto 'eject' 'upload' 'download' | [Eject] - Desconecta el almacenamiento externo conectado a la unidad de visualización. Nota: Cuando se utiliza la Serie SP5000 Open Box (Modelo Windows 10 IoT Enterprise), la Serie IPC o el PC/AT, esta función no está disponible. [Upload]- Carga el archivo package.BML, utilizado en la transferencia del sistema de archivos, desde la unidad de visualización al almacenamiento externo. [Download] - Descarga tel archivo package.BML, utilizado en la transferencia del sistema de archivos desde el almacenamiento externo a la unidad de visualización. Nota: Realice [Upload] y [Download] como parte de la transferencia del sistema de archivos. Para más detalles, consulte lo siguiente. Transferir un proyecto con el sistema de archivos
Almacenamiento externo | ##### Bloque [USBStorage] [SDCard] ##### Texto '$Enums.Storage.USBStorage' '$Enums.Storage.SDCard' |