# Visión general

La receta permite sobrescribir un gran número de valores de direcciones de dispositivos. Cambie los valores seleccionando una receta a utilizar de entre las recetas preparadas y transfiriéndola al dispositivo externo.

La receta es útil para cambiar los ajustes de operación de la máquina (tal como las cantidades de material, los ajustes de temperatura, etc.) en el control de producción.

PELIGRO
NO SE PUEDEN CONTROLAR LOS DATOS DE LA RECETA No envíe datos de receta críticos a un dispositivo externo que esté en funcionamiento. Defina la comprobación de intervalo para los datos de carga de recetas y confirme los datos antes de cargar los datos de la receta. Compruebe los datos de receta en la unidad de visualización antes de enviar los datos de receta al dispositivo externo. Después de enviar los datos de receta críticos al dispositivo externo, valide los datos antes de la operación. Si no se siguen estas instrucciones, se pueden provocar daños en el equipo, lesiones graves o incluso la muerte.

## Cuando se utiliza la Serie SP5000 Open Box (Modelo Windows 10 IoT Enterprise)

AVISO
Pérdida de datos No apague la alimentación mientras escribe en un dispositivo de almacenamiento que no tenga protección de filtro de escritura (protección contra escritura). Desactive los ajustes del filtro de escritura antes de iniciar la aplicación en tiempo de ejecución. Si no se siguen estas instrucciones, se pueden causar daños en el equipo.