# Exportar datos de alarma

Puede utilizar esta operación de script para exportar el registro de alarmas a un archivo CSV o TXT.

##### Bloque

##### Texto

exportAlarmData(false, false, $Enums.AlarmMode.Log);
1 2 3

1: Export Latest Data

2: Append to Existing File

3: Modo de alarma

[Export Latest Data] | ##### Bloque Seleccionado Sin seleccionar ##### Texto 'true' 'false' | Cuando utilice el modo de alarma [Log], seleccione esta casilla para exportar solamente las alarmas que se hayan producido a partir de la operación de exportación de alarmas anterior. Este ajuste no cambia los datos de salida para los modos de alarma [Active] .
[Append to Existing File] | ##### Bloque Seleccionado Sin seleccionar ##### Texto 'true' 'false' | Cuando utilice el modo de alarma [Log], seleccione esta casilla para añadir los datos de alarma exportados a los datos de alarma exportados anteriormente. Este ajuste no cambia los datos de salida para los modos de alarma [Active] .
Modo de alarma | ##### Bloque [Log] [Active] ##### Texto '$Enums.AlarmMode.Log' '$Enums.AlarmMode.Active' | Especifique el modo de alarma de los datos de alarma exportados: [Active] o [Log].

Nota: Para más información sobre la exportación de datos de alarma, véase lo siguiente.

Exportación e importación de alarmas

## Ejemplo (modo de alarma:[Log])

Ejemplo | [Export Latest Data] | [Append to Existing File] | [Agregar fecha/hora] en la ventana Propiedades del [Todas las alarmas]
Ejemplo 1 | Sin seleccionar | Sin seleccionar | Sin seleccionar
Ejemplo 2 | Sin seleccionar | Sin seleccionar | Seleccionado
Ejemplo 3 | Seleccionado | Sin seleccionar | Sin seleccionar
Ejemplo 4 | Seleccionado | Sin seleccionar | Seleccionado
Ejemplo 5 | Sin seleccionar | Seleccionado | Desactivado / Activado
Ejemplo 6 | Seleccionado | Seleccionado | Desactivado / Activado

### Ejemplo 1

[Export Latest Data]: Desactivado

[Append to Existing File]: Desactivado

[Agregar fecha/hora] en la ventana Propiedades del [Todas las alarmas]: Desactivado

1. La primera operación de Exportar datos de alarma se ejecuta después de que se registre el tercer registro, que resulta en el archivo Alarm1.csv como se muestra a continuación.

2. Cuando la segunda operación de Exportar datos de alarma se ejecuta después de registrar el quinto registro, todos los datos de registro sobrescriben el archivo existente.

### Ejemplo 2

[Export Latest Data]: Desactivado

[Append to Existing File]: Desactivado

[Agregar fecha/hora] en la ventana Propiedades del [Todas las alarmas]: Activado

1. La primera operación de Exportar datos de alarma se ejecuta después de que se registre el tercer registro, lo que resulta en el archivo csv que se muestra a continuación.

2. Cuando la segunda operación de Exportar datos de alarma se ejecuta después de registrar el quinto registro, todos los datos de registro se escriben en un nuevo archivo csv.

### Ejemplo 3

[Export Latest Data]: Activado

[Append to Existing File]: Desactivado

[Agregar fecha/hora] en la ventana Propiedades del [Todas las alarmas]: Desactivado

1. La primera operación de Exportar datos de alarma se ejecuta después de que se registre el tercer registro, que resulta en el archivo Alarm1.csv como se muestra a continuación.

2. Cuando la segunda operación de Exportar datos de alarma se ejecuta después de registrar el quinto registro, sólo se escriben los registros posteriores a la exportación previa en el nuevo archivo csv.

### Ejemplo 4

[Export Latest Data]: Activado

[Append to Existing File]: Desactivado

[Agregar fecha/hora] en la ventana Propiedades del [Todas las alarmas]: Activado

1. La primera operación de Exportar datos de alarma se ejecuta después de que se registre el tercer registro, lo que resulta en el archivo csv que se muestra a continuación.

2. Cuando la segunda operación de Exportar datos de alarma se ejecuta después de registrar el quinto registro, sólo aparecen los registros posteriores a la exportación previa en el nuevo archivo csv.

### Ejemplo 5

[Export Latest Data]: Desactivado

[Append to Existing File]: Activado

[Agregar fecha/hora] en la ventana Propiedades de [Todas las alarmas]: Desactivado / Activado

1. La primera operación de Exportar datos de alarma se ejecuta después de que se registre el tercer registro, que resulta en el archivo Alarm1.csv como se muestra a continuación.

2. Cuando la segunda operación de Exportar datos de alarma se ejecuta después de registrar el quinto registro, todos los datos de registro se agregan a los registros existentes, lo que da lugar a datos duplicados, independientemente del ajuste [Agregar fecha/hora].

### Ejemplo 6

[Export Latest Data]: Activado

[Append to Existing File]: Activado

[Agregar fecha/hora] en la ventana Propiedades de [Todas las alarmas]: Desactivado / Activado

1. La primera operación de Exportar datos de alarma se ejecuta después de que se registre el tercer registro, que resulta en el archivo Alarm1.csv como se muestra a continuación.

2. Cuando la segunda operación de Exportar datos de alarma se ejecuta después de registrar el quinto registro, sólo se agregan a los registros existentes los datos de registro posteriores a la exportación previa, independientemente del ajuste [Agregar fecha/hora].