# Visión general

Cuando se produce un error en una variable monitorizada (como que la variable cambie a ON u OFF, o que el valor esté fuera de un intervalo especificado) aparece una alarma en la pantalla. Compruebe el mensaje de alarma, la fecha/hora en que se activa/recupera una alarma y otra información de la alarma.

ADVERTENCIA
NO SE PUEDE SUPERVISAR EL SISTEMA/PROCESO No diseñe la aplicación HMI para realizar acciones correctivas para las alarmas críticas. Supervise las alarmas críticas en el dispositivo externo responsable de las acciones correctivas. Si no se siguen estas instrucciones, pueden ocasionarse lesiones graves, mortales o daños en el equipo.