# Registro de datos con una frecuencia especificada

Registra el valor de la variable designado cada vez que la variable BOOL designada se pone en ON.

## Operación de ejemplo

## Establecer el flujo de trabajo

1. Agregar variables
2. Agregar grupo de registro
3. Asignar las variables

## Agregar variables

### Explorador de proyectos : [Variables] ➞ [Todas las variables]

Agregue las siguientes variables.

#### Propiedades de las variables :

[Nombre] | [Tipo de datos] | [Origen] | [Dirección de dispositivo]
Var1 | [INT] | 'Equipo serie Modbus de Schneider' | 400005
Var2 | [INT] | 400030
Var3 | [INT] | 400031
Var4 | [BOOL] | (Cualquiera) | (Cualquiera)

## Agregar grupo de registro

### Explorador de proyectos : [Todos los registros]

Agregue el siguiente grupo de registro.

[Nombre]
LoggingGroup1

#### Propiedades del grupo de registro (Nombre: LoggingGroup1) :

Tabulación | Propiedad | Valor
[Básico] | [N.º máximo de registros] | 300
[Tipo de condición] | [Cambio de valor]
[Condición de ejecución] | [ACTIVADO]
[Variable del disparador] | [Variable] [Nombre]: Var4

## Asignar las variables

### Explorador de proyectos : [LoggingGroup1]

Asigne las siguientes variables.

[Nombre de la variable]
Var1
Var2
Var3