# Acerca de los formatos de visualización (Visualizador numérico)

- Mostrar formato
- Agrupación de dígitos

## Mostrar formato

[Formato] | [Dígitos enteros] | [N.º de dígitos decimales]
[Dec] | 1...20 | 0...19
[Oct] | 1...22 | -
[Bin] | 1...64 | -
[Hex] | 1...16 | -
[BCD] | 1...16 | -

[Formato] | [Dígitos enteros] | [N.º de dígitos decimales] | Ejemplo
[Flotante fijo] | 1...17 | 0...16 | -
[Flotante automático] | 1...17 | 0...16 | Dígitos enteros: 9
Entrada | Visualizador numérico
123 | 123,000000
1234567890 | 1234567890
12345,6 | 12345,6000
123456,78 | 123456,780
123456,789 | 123456,789
[Flotante científico] | 1 | 0...5 |
Entrada | Visualizador numérico
-1.1234e07 | -1,234e+07
9,88731e-21 | 9,88731e-21

Nota:

- Cuando se utiliza uno de los formatos de flotante [Flotante fijo], [Flotante automático] o [Flotante científico] en una pantalla numérica, seleccione la variable [REAL] o [LREAL]. Si utiliza otros tipos de datos, es posible que un número de coma flotante no se represente correctamente.

## Agrupación de dígitos

[Formato] | Agrupación de caracteres | Número de dígitos por grupo
[Dec] o [BCD] | coma | 3
[Hex] o [Bin] | espacio | 4
[Oct] | espacio | 3