# Propiedades (Grupo de registro)

[N.º máximo de registros] 'DataLogging.(Nombre del grupo de registro).MaxRecord'
Establezca la cantidad de datos de registro a guardar. Cuando los datos de registro superan el valor establecido, se ejecuta el proceso especificado por el campo [Operación cuando [Guardar en] está lleno]. Setting Value Range 0 - 2147483647
Nota: La cantidad de datos de registro que puede guardar depende de la capacidad de la ubicación de almacenamiento. Para más información sobre el tamaño de los datos de registro, consulte lo siguiente. Calcular el tamaño de los datos a guardar Para obtener una guía sobre el valor del [N.º máximo de registros], consulte lo siguiente. Condiciones para la recopilación de datos Compatibilidad con el Enlace de datos: Para utilizarlo como un Origen de vínculo, consulte lo siguiente. DataLogging.(marcador de propiedades).MaxRecord Para más información sobre el concepto de Enlace de datos, consulte lo siguiente. Enlace de datos

[Tipo de condición]
Seleccione la condición para recopilar los datos de registro: -[Cambio de valor]: Los datos de registro se recopilan cuando hay un cambio en el valor de la variable. -[Periódico]: Los datos de registro se recopilan periódicamente. -[Script]: Los datos de registro se recopilan cuando se ejecuta la operación [Registro de datos].
Nota: Para más información sobre el [Registro de datos], consulte lo siguiente. Registro de datos

Al seleccionar [Cambio de valor] en [Tipo de condición]Al seleccionar [Cambio de valor] en [Tipo de condición]

[Condición de ejecución]
Seleccione la condición para ejecutar la recopilación de datos de registro: -[ON]: Los datos de registro se recopilan cuando el valor de la variable de tipo BOOL establecida como la [Variable de activación] se pone en ON. -[OFF]: Los datos de registro se recopilan cuando el valor de la variable de tipo BOOL establecida como la [Variable de activación] se pone en OFF. -[Al cambiar]: Los datos de registro se recopilan cuando hay un cambio en el valor de la variable establecida como la [Variable de activación].

[Variable del disparador]
Establezca la variable que controla la recopilación de datos de registro. Haga clic en el marcador de la propiedad y seleccione [Variable].
Compatibilidad con el Enlace de datos: Cuando se utiliza como Destino de enlace, los orígenes de enlace que pueden asociarse son los siguientes. [ Variable] Para más información sobre el concepto de Enlace de datos, consulte lo siguiente. Enlace de datos

Al seleccionar [Periódico] en [Tipo de condición]Al seleccionar [Periódico] en [Tipo de condición]

[Frecuencia]
Establezca la frecuencia con la que se recopilan los datos de registro. Setting Value Range 1 - 100

[Unidades]
Seleccione la unidad para la frecuencia de recopilación de los datos de registro. -[Segs] -[Mins] -[Horas] -[100ms]

[Enclavamiento]
Defina una variable de tipo BOOL para detener la recopilación de datos de registro. Cuando el valor de la variable está ON, deja de recopilar los datos de registro. Haga clic en el marcador de la propiedad y seleccione [Variable].
Compatibilidad con el Enlace de datos: Cuando se utiliza como Destino de enlace, los orígenes de enlace que pueden asociarse son los siguientes. [ Variable] Para más información sobre el concepto de Enlace de datos, consulte lo siguiente. Enlace de datos

[Exportar datos]

[Activar]
Guarda los datos de registro de la unidad de visualización en un archivo.
Nota: Para más información sobre la exportación e importación, consulte lo siguiente. Exportación e importación de ajustes de registro y datos de registro

[Almacenamiento de datos]
Seleccione la ubicación del archivo exportado entre las siguientes. -[Almacenamiento local] -[Tarjeta SD] -[Almacenamiento USB]
Nota: El almacenamiento que puede seleccionarse para [Almacenamiento de datos] depende del modelo de unidad de visualización. Cuando se utiliza la Serie SP5000 Open Box (Modelo Windows 10 IoT Enterprise), la serie IPC o el PC/AT, la simple selección de [Tarjeta SD] o [Almacenamiento USB] NO almacenará el archivo de exportación en la tarjeta SD o la almacenamiento USB insertada en la unidad de visualización. Para guardar el archivo de exportación en la tarjeta SD o en el almacenamiento USB, especifique la carpeta de destino en la propiedad [Carpeta de destino (Tarjeta SD)] o [Carpeta de destino (Almacenamiento USB)] del destino. Ventana de propiedades [Target01] > pestaña [Función] > pestaña [Opciones] > [Preferencias] Propiedades (Target01)

[Agregar fecha/hora]
Al final del nombre del archivo exportado, agregue la fecha y hora de exportación. Por ejemplo, si la fecha y hora de exportación es 2016/10/31 y 22:43:45, el archivo exportado se guarda como “\20161031PM104345.TXT”.
Nota: Nota:Los formatos de fecha y hora dependen de los ajustes de [Formato de fecha] y [Formato de hora]. Ventana de propiedades [Target01] > pestaña [Función] > pestaña [Opciones] > [Exportar] Para más información, consulte lo siguiente. [Formato de fecha] [Formato de hora] Si la casilla [Agregar fecha/hora] está desactivada y ya existe un archivo con el nombre del archivo de exportación, el nuevo archivo de exportación sobreescribirá el archivo existente.

[Detectar modificación]
Detecta las modificaciones en el archivo exportado. Utilice la herramienta Validación de archivo exportado para detectar las modificaciones.
Cuando la opción [Detectar modificación] está activada, se agrega una cadena alfanumérica a la primera línea del archivo exportado. Esta cadena la utiliza Herramienta de validación de exportaciones para detectar modificaciones en los datos del archivo. Cuando utilice la Herramienta de validación de exportaciones, no borre o modifique esta cadena. Para más información sobre la Herramienta de validación de exportaciones, consulte lo siguiente. Comprobación de modificaciones en el archivo exportado

[Nombre de carpeta] '(Nombre del grupo de registro).ExportData.FolderName'
Defina el nombre de la carpeta. (Ejemplo: \Log) Puede utilizar hasta 256 caracteres para el nombre del archivo, excepto los siguientes símbolos. : ; | , * ? " < > /
Nota: En la Serie IPC, para utilizar un idioma específico para los nombres de carpetas y archivos, configúrelo en [Panel de control] > [Cambiar configuración regional del sistema]. Compatibilidad con el Enlace de datos: Para utilizarlo como un Origen de vínculo, consulte lo siguiente. (Nombre del grupo de registro).ExportData.FolderName Cuando se utiliza como Destino de enlace, los orígenes de enlace que pueden asociarse son los siguientes. [ Variable] Para más información sobre el concepto de Enlace de datos, consulte lo siguiente. Enlace de datos

[Nombre del archivo] '(Nombre del grupo de registro).ExportData.OutputFileName’
Establezca el nombre del archivo exportado. (Ejemplo: LogData) Puede utilizar hasta 256 caracteres para el nombre del archivo, excepto los siguientes símbolos. : ; | , * ? " \ /
Nota: En la Serie IPC, para utilizar un idioma específico para los nombres de carpetas y archivos, configúrelo en [Panel de control] > [Cambiar configuración regional del sistema]. Compatibilidad con el Enlace de datos: Para utilizarlo como un Origen de vínculo, consulte lo siguiente. (Nombre del grupo de registro).ExportData.OutputFileName Cuando se utiliza como Destino de enlace, los orígenes de enlace que pueden asociarse son los siguientes. [ Variable] Para más información sobre el concepto de Enlace de datos, consulte lo siguiente. Enlace de datos

[Estado de exportación]

[Activar]
Puede almacenar el estado de guardado del archivo exportado o el estado de error en una variable.

[Estado de guardado] '(Nombre del grupo de registro).ExportStatus.SaveStatus'
Establezca una variable entera para almacenar el estado de inicio y finalización del proceso de exportación. En el marcador de la propiedad, seleccione [Variable].
Al exportar, se almacena lo siguiente en el estado de guardado. (1) Bit de exportación (2) Bit de finalización La tabla de tiempos para el estado de guardado es la siguiente. A: El usuario inicia la exportación B: Exportación completa C: El usuario borra los valores de las variables Compatibilidad con el Enlace de datos: Para utilizarlo como un Origen de vínculo, consulte lo siguiente. (Nombre del grupo de registro).ExportStatus.SaveStatus Cuando se utiliza como Destino de enlace, los orígenes de enlace que pueden asociarse son los siguientes. [ Variable] Para más información sobre el concepto de Enlace de datos, consulte lo siguiente. Enlace de datos

[Estado del error] '(Nombre del grupo de registro).ExportStatus.ErrorStatus'
Defina una variable entera para almacenar el resultado del proceso de exportación. En el marcador de la propiedad, seleccione [Variable].
Cuando el bit de fin (posición del bit:1) de la variable especificada en el campo [Estado de guardado] está en ON, aparecen los siguientes resultados en el estado de error. 0: Los datos exportaron correctamente. 1: No hay ningún almacenamiento externo. 3: No hay suficiente espacio en el disco. 4: Error de apertura/escritura del archivo. Compatibilidad con el Enlace de datos: Para utilizarlo como un Origen de vínculo, consulte lo siguiente. (Nombre del grupo de registro).ExportStatus.ErrorStatus Cuando se utiliza como Destino de enlace, los orígenes de enlace que pueden asociarse son los siguientes. [ Variable] Para más información sobre el concepto de Enlace de datos, consulte lo siguiente. Enlace de datos