# Dibujar una tubería

Después de colocar un objeto de tubería de la ventana Caja de herramientas en la pantalla, puede agregar puntos y ramas para dibujar la tubería.

Dibujar una tubería

Agregar, Eliminar y Mover puntos

Trabajar con ramas

Propiedades

## Dibujar una tubería

1. Después de colocar el objeto de tubería de la ventana de la Caja herramientas, haga clic en el objeto de tubería para pasar al modo de edición.
   Un cuadrado marca un punto en la tubería.
   : Punto
2. Haga clic derecho en un punto final y, en el menú contextual, haga clic en [Agregar puntos].
3. Mueva el cursor del ratón a la posición en la que desea el siguiente punto y haga clic para agregar el punto. Haga clic para seguir agregando más puntos.
4. Haga clic derecho para terminar de dibujar los puntos.

## Agregar, Eliminar y Mover puntos

1. Haga clic en el objeto de tubería para pasar al modo de edición.
   El cursor se convierte en un lápiz.
2. Haga clic en cualquier parte de un segmento de tubería para agregar un punto en ese lugar.
3. Para mover un punto, haga clic y arrastre un punto a la coordenada deseada.
   Nota: Para mover el punto sin mover los puntos de la rama, mantenga pulsada la tecla [ESPACIO] y arrastre el punto a la ubicación deseada.
4. Para eliminar un punto, haga clic derecho en el punto y, en el menú contextual, seleccione [Eliminar punto].
   Nota:
   - Si intenta eliminar el punto final y hay una rama justo antes, el punto no puede ser eliminado.
   - Para eliminar un punto sin mover la posición de los puntos de la rama, haga clic en el punto mientras mantiene pulsadas las teclas [Espacio] y [CTRL].
     (Seleccione [Eliminar punto] en el menú contextual)
     (Haga clic en el punto mientras mantiene pulsadas las teclas [Espacio] y [CTRL])

## Trabajar con ramas

### Agregar rama

1. Haga clic en el objeto de tubería para pasar al modo de edición.
2. Para agregar una rama, haga clic derecho en un segmento de la tubería y, en el menú contextual, seleccione [Agregar rama].
3. Mueva el ratón y haga clic para definir el segmento de la tubería.
4. Haga clic derecho para completar la rama.

: Punto

: Rama

### Mover rama

1. Haga clic en el objeto de tubería para pasar al modo de edición.
2. Haga clic en el punto de la rama y toda la rama se colorea de rojo.
3. Arrastre el punto de la rama a su nueva ubicación.

Nota: Si desea mover sólo el punto de la rama en lugar de mover toda la rama, después de seleccionar la rama, mantenga pulsada la tecla [ESPACIO] y arrastre el punto de la rama hasta el lugar deseado.

### Eliminar rama

1. Haga clic en el objeto de tubería para pasar al modo de edición.
2. Haga clic derecho en el punto de la rama y toda la rama se coloreará de rojo. En el menú contextual, seleccione [Eliminar rama].

### Copiar y pegar la rama

1. Haga clic en el objeto de tubería para pasar al modo de edición.
2. Haga clic derecho en el punto de la rama y toda la rama se coloreará de rojo. En el menú contextual, seleccione [Copiar rama].
3. Al igual que si estuviera agregando una rama, haga clic derecho en un segmento de la tubería donde desee colocar la rama y, en el menú del botón derecho, seleccione [Pegar rama].

Nota: Puede copiar una rama de un objeto de tubería y pegar esa rama en un objeto de tubería diferente.

### Girar/voltear ramas

1. Haga clic en el objeto de tubería para pasar al modo de edición.
2. Haga clic derecho en el punto de la rama y toda la rama se coloreará de rojo.
3. En el menú contextual, seleccione uno de los siguientes comandos para girar o voltear la rama: [90º a la derecha ], [90º a la izquierda], [Voltear verticalmente], o [Voltear horizontalmente].

## Propiedades

Cuando configure el objeto de tubería, defina las siguientes propiedades clave.

- En la ventana [Propiedades], vaya a la pestaña [Función] ➞ [Básico].

Propiedad | Descripción
[Valor actual] | El valor que define el estado actual del objeto de tubería.

- Vaya a la pestaña [Forma] ➞ [Básico].

Propiedad | Descripción
[Estados] | Defina el número de estados de la pantalla, de 1 a 100.
[Elemento 0], [Elemento 1]. . . [Elemento 99] | Cuando el [Valor actual] es 0, el objeto de tubería muestra los ajustes de la propiedad en [Elemento 0]. Cuando el [Valor actual] es 1, el objeto de tubería muestra los ajustes de la propiedad en [Elemento 1]. Defina los ajustes de visualización para cada estado.
[Tubería (interior)] | Ajustes de color para la parte interior de la tubería.
[Tubería (exterior)] | Ajustes de color para el borde de la tubería, y ajustes para el diámetro interior y exterior de la tubería.
[Estado no válido] | Cuando el [Valor actual] no coincide con ninguno de los estados definidos, la tubería muestra el [Estado no válido]. Configure los ajustes de la pantalla para el estado no válido.