# Creación de objetos compuestos

## Visión general

Cree objetos compuestos en el nodo [Biblioteca de objetos compuestos] del Explorador de objetos compuestos. Una vez creado el objeto compuesto, configure sus componentes en el editor de objetos compuestos, como objetos gráficos, propiedades del objeto compuesto, scripts, variables locales, entre otros.

Para obtener información sobre las propiedades del objeto compuesto, consulte lo siguiente:

Propiedades (Propiedades)

Nota: Se pueden crear hasta 500 objetos compuestos en el nodo [Biblioteca de objetos compuestos].

### Tipos de disposición

Al crear un objeto compuesto, seleccione entre los siguientes tipos de disposición.

- Cuadrícula
- Desplazar cuadrícula
- Cuadrícula uniforme
- Lienzo
- Desplazar lienzo
- Acercar lienzo
- Panel de acoplamiento
- Panel de apilamiento
- Cuadro de vista

### Convenciones de nomenclatura

Los nombres de los objetos compuestos no pueden duplicarse en el nodo [Biblioteca de objetos compuestos] ni en el nodo [Proyecto de objetos compuestos]. Tampoco pueden tener el mismo que los objetos gráficos de la caja de herramientas. A diferencia de otros tipos de objetos del software de edición de pantallas, los nombres de los objetos compuestos no distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

El nombre de un objeto compuesto puede tener hasta 32 caracteres. Para obtener más información sobre las convenciones de nomenclatura, consulte lo siguiente.

Convenciones de nomenclatura

### Carpeta

Debajo del nodo [Biblioteca de objetos compuestos] o del nodo [Objetos compuestos del proyecto], puede agregar carpetas para organizar listas de objetos compuestos. Puede agregar hasta 100 carpetas, pero no puede anidar carpetas dentro de otras carpetas.

## Objetos gráficos no compatibles con los objetos compuestos

- Visualizador de contenidos
- Visualización del contenido de las diapositivas
- Resumen de alarmas
- Tendencia de bloque
- Administrador de archivos
- Gráfico de tendencias
- Visualizador de recetas
- Visualización de imagen
- Navegador web
- Configuración de hardware

Nota: No se pueden utilizar objetos compuestos existentes en el diseño de un nuevo objeto compuesto.

## Scripts no compatibles con los objetos compuestos

### Disparadores

#### Funciones de HMI

- Activación de la alarma
- Cambio de estado de la alarma

#### Target

- Poco espacio de almacenamiento

### Operaciones

#### Pantalla/Objeto gráfico

- Cambio de pantalla
- Cambio de contenido
- Visualización de imagen
- Cambiar visualización del contenido de la diapositiva
- Gráfico de tendencias
- Tendencia de bloque
- Navegador web

#### Funciones de HMI

- Resumen de alarmas
- Grupo de alarmas
- Exportar datos del registro
- Registro de datos
- Receta
- Exportar datos de alarma
- Cambio de idioma
- Equipo

#### Target

- Dispositivo externo
- Almacenamiento local
- Administración de archivos
- Administración remota de archivos

#### Controlador

- Azbil

### Valores

- Variable
- Target
- Alarma
- Grupo de alarmas
- Registro de datos
- Receta
- Control de receta
- Registro de operaciones
- Equipo
- ID del texto de idioma